***********************************************************************************************************************************
Como instalar os controladores para os modems SR2MOD01 e SR2MOD02 no Windows Vista 32 bits e Windows 7 32 bits:

- No painel de configuração, seleccione a telefonia e a opção do modem. No separador ‘modems’, clique no botão “adicionar”
- Marque a opção “O meu modem não é detectado” e, em seguida, clique no botão “Seguinte”
- Clique em “Disco fornecido” e, em seguida, aceda ao directório dos controladores de ZelioSoft 2
- Seleccione Vista32
- Seleccione MultitechA.INF
- Na lista pendente, seleccione:
	- “MultiTech MT5634SMI-V92” para SR2MOD01
	- “MultiTech Systems GSM_GPRS Wireless Modem” para SR2MOD02

- Introduza as propriedades do modem e, em seguida, modifique os seguintes parâmetros:
	- Velocidade: 115200
	- 7 bits de dados
	- Paridade emparelhada
	- 1 bit de paragem

************************************************************************************************************************************
Como instalar os controladores para os modems SR2MOD01 e SR2MOD02 em SO Windows anteriores ao Vista:
- No painel de configuração, seleccione a telefonia e a opção do modem. No separador ‘modems’, clique no botão “adicionar”
- Marque a opção “O meu modem não é detectado” e, em seguida, clique no botão “Seguinte”
- Nos modems padrão, seleccione ‘modem padrão 56000bps’
- Introduza as propriedades do modem e, em seguida, modifique os seguintes parâmetros:
	- Velocidade: 115200
	- 7 bits de dados
	- Paridade emparelhada
	- 1 bit de paragem

***********************************************************************************************************************************
