***********************************************************************************************************************************
So installieren Sie Treiber für SR2MOD01- und SR2MOD02-Modems unter Windows Vista 32-Bit-Version und Windows 7 32-Bit-Version:

- Wählen Sie in der Systemsteuerung „Telefon- und Modemoptionen“ und klicken Sie in der Registerkarte „Modem“ auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.
- Markieren Sie „Mein Modem wurde nicht erkannt“ und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Weiter“.
- Klicken Sie auf „Datenträger vorhanden“ und gehen Sie dann in das Verzeichnis der Modemtreiber von ZelioSoft 2.
- Wählen Sie „Vista32“.
- Wählen Sie „MultitechA.inf“
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste:
	- für SR2MOD01 „MultiTech MT5634SMI-V92“ aus
	- für SR2MOD02 „MultiTech Systems GSM_GPRS Wireless Modem“ aus

- Geben Sie die Modemeigenschaften ein und ändern Sie dann folgende Parameter:
	- Geschwindigkeit: 115200
	- 7 Datenbits
	- gerade Parität
	- 1 Stoppbit

************************************************************************************************************************************
So installieren Sie Treiber für SR2MOD01- und SR2MOD02-Modems unter Betriebssystemen vor Windows Vista:
- Wählen Sie in der Systemsteuerung „Telefon- und Modemoptionen“ und klicken Sie in der Registerkarte „Modem“ auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.
- Markieren Sie „Mein Modem wurde nicht erkannt“ und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Weiter“.
- Wählen Sie unter Standardmodems „Standard 56000 bps Modem“ aus.
- Geben Sie die Modemeigenschaften ein und ändern Sie dann folgende Parameter:
	- Geschwindigkeit: 115200
	- 7 Datenbits
	- gerade Parität
	- 1 Stoppbit

***********************************************************************************************************************************
