//DEP 31/10/01 : correction d'une erreur de syntaxe (espace en trop)
//DEP 31/10/01 : correction de la sortie TOR (retrait de la ligne "1_sortie_TOR   1_DO_(Sortie_TOR) ")
//DEP 31/10/01 : Backlight(53) : le titre a changé, est-ce voulu ? (avant c'était "BK-LIGHT (Retro-éclairage_LCD_du_contrôleur)")
//DEP 31/10/01 : Le texte est faux pour le MUX. ("58   Affichage_sur_le_LCD   MUX_(Multiplexage)    ")
//DEP 31/10/01 : Ajout des alias pour la fonction 33 ("33   Entrée_analogique_0..10V   AI_(Entrée_analogique_0..10V)  ")
//DEP 26/11/01 : Correction inversion boutons ESC et OK
//PCH 04/12/01 : Suppression des numéros pour les icones multiples (E/S)
//PCH 18/12/01 : Ajout patte manquante sur FBD 5
//JJB 24/04/03 : Ajout des noms des fonctions métiers devenues FBD, des boutons Zx et des fonctions LD
//				 Suppression de la fonction sortie PWM
//DEP 24/04/03   Suppression de la sortie vers modif time prog pour fonction 30
//				 Passage sur une seule ligne des entrées et sorties de certains blocs
//JJB 05/06/03	 Dans Compteur horaire à preselection ENTREE_CUMUL remplace COMMANDE
//				 Dans retro eclairage LCD VALIDATION_FONCTION remplace  RETRO-ECLAIRAGE
//				 Dans multiplexage SELECTION remplace  COMMANDE
//				 Dans heure ete HEURE-ETE remplace  ETE=MARCHE
//				 Mise a jour de toutes les fonction LD
//DEP 23/06/03   Inversion Z2 et Z4
//LDV 27/06/03   Changement de I2L_REMISE_A_ZERO en I2L_RESET de la fonction TEMPORISATEUR LD
//JJB 27/08/03   Dans CAM BLOC remplacement de O1R_SORTIE_8 par O8R_SORTIE_8  
//JJB 07/10/03   AJOUT FBD 84 COMPTEUR_RAPIDE, 85 CONVERSION_MOT_BITS, 86 CONVERSION_BITS_MOT
//		     AJOUT LD 173 COMPTEUR_RAPIDE
//JJB 08/10/03   Remplacement de IL1_ARRET_COMPTEUR par IL1_VALIDATION_FONCTION dans COMPTEUR_RAPIDE 
//NLD 09/10/03   Dans Comparateurs analogiques, O5R a été renommée
//               Dans Temporisateurs, O6R a été rajoutée
//               Dans Compteur rapide, les paramètres sorties ont été renommées
//NLD 16/10/03   Dans Compteur rapide, IL1_VALIDATION_FONCTION renommé en I1L_VALIDATION_FONCTION
//               et O1R_SORTIE renommé en O1R_CONTACT en LD
//               Dans Blocs_textes, I2L_ENTREE_VALEUR renommé en I2L_RESET
//NLD 29/10/03   Dans Temporisateurs, O2R_Présélection_T1, O3R_Courante_T1, O4R_Présélection_T2 et O5R_Courante_T2
//               sont remplacés par O2R_Présélection_tA, O3R_Courante_tA, O4R_Présélection_tB et O5R_Courante_tB
//DEP 25/11/03   Intégration des minuscules de JJB

// NOTE:
//   M.Rojda 06/11/2003 : Si un jour il y a "conversion MAJUSCULE/Minuscule", veuillez vous synchroniser juste avant, et juste après !

//JJB 01/12/03   Remplacement de Relai_statique par Relais_statique dans 38 (Sortie_TOR) 

//JJB 03/12/03   Remplacement de IL1 par I1L dans 173 (Compteur rapide LD) 

//JJB 09/12/03   Remplacement de IL1 par I1L dans 84 (Compteur rapide FBD) 

//JJB 15/12/03   IPR 394 Remplacement de MIN_>= par MIN_=< dans 32 (COMPARE_IN_ZONE) 

//JJB 18/12/03   Remplacement de "consigne" par "courante" dans 03R & O5R de 6 (FBD-TIMER_A/C)
//			PROBLEME PASSAGE MAJUSCULES vers MINUSCULES 

//JJB 23/12/03   Remplacement de "activation" par "désactivation"(Reset) dans I4L de 156(M) et 166(Q) 
//			PROBLEME PASSAGE MAJUSCULES vers MINUSCULES 

//JJB 05/01/04 	Alignement des versions & release 1.00 des différents types de catalogues
//
//JJB 28/06/04 	Alignement des versions & release 1.01 des différents types de catalogues
//
//JJB 26/08/04 	Alignement des versions & release 1.03 des différents types de catalogues
//
//JJB 07/09/04 	Alignement des versions & release 1.04 des différents types de catalogues	
//
//JJB 07/09/04 	Alignement des versions & release 1.05 des différents types de catalogues	
//
//JJB 07/09/04 	Alignement des versions & release 1.06 des différents types de catalogues
//
//AC  11/10/04 	Alignement des versions & release 1.07 des différents types de catalogues
//
//GM  14/02/05  passage a la version 3.0.00
//		ajout des deux nouvelles fonction IN_ANA_10_BITS et OUT_ANA_10_BITS
//
//DM  21/03/05  ajout fonction message Z2COM
//
//GM 24/06/05  passage  à la V1.11
// GM 13/09/05   passage a la version 3.08
//
//GM 09/11/05	correction IPR 830
//GM 04/01/06	correction IPR 1277
//GM 18/01/06	modif de l'indice qui passe de 0 à 1
//		ajout fonction texte,OK et ESC et commentaire pour les fct avec numgene superirur à 89
//GM 08/02/06	interdiction des extension ethernet en ld
//GM 27/04/06	passage à la version 3.1.13 et retour fbd texte et ajout 48 vac et modif texte ethernet
//GM 04/05/06	correction numéro ethernet et nom ethernet
//GM 09/05/06	reduction du nb E/S extension ethernet à 4
//GM 29/05/06	rajout des fonctions 90 à 98 et traduction des fon,ction 87 à 89
//GM 03/07/06	modif numero version ld 48 vac et texte aucun du Z2COM traduit dans toutes les langues
//GM 30/08/06	traduction du mot message en italien
//PB 05/11/09	Ajout Suntrack et sunrise 
//====================================================================
CATALOGUEZ2          DATE 	05/11/2009	VERSION  1.28

CATALOGUE_DES_NOMS_DE_FONCTIONS_STANDARD


// Fonctions FBD ///////////////////////////////////////////////////////////////

	1   Télérupteur   BISTABLE_(Télérupteur)    
	   		I1L_Commande   I2L_Remise_à_zéro 
	   		O1R_Sortie
			
	2   ET_logique   AND_(ET_logique)             
	   		I1L_Entrée_1   I2L_Entrée_2    I3L_Entrée_3   I4L_Entrée_4
	   		O1R_Sortie
			
	3   Fonction_Booléenne   BOOLEAN_(Fonction_Booléenne)    
	   		I1L_Entrée_1   I2L_Entrée_2    I3L_Entrée_3   I4L_Entrée_4
	   		O1R_Sortie
			
	4   Comparaison_de_2_valeurs   COMPARE_(Comparaison_de_2_valeurs)    
	   		I1L_Validation_fonction  I2L_Valeur_1   I3L_Valeur_2   
	   		O1R_Sortie  
				
	5   Compteur/décompteur_à_présélection   PRESET_COUNT_(Compteur/décompteur_à_présélection)
	   		I1L_Comptage   I2L_Décomptage  I3L_Initialisation
	   		O1R_Sortie O2R_Valeur_de_préselection O3R_Valeur_courante O4R_Valeur_courante_temporisation
			
	6   Temporisateur_A/C   TIMER_A/C_(Temporisateur_A/C)    
	   		I1L_Commande   I2L_Remise_à_zéro
	   		O1R_Sortie O2R_Valeur_consigne_retard_marche O3R_Valeur_courante_retard_marche O4R_Valeur_consigne_retard_arrêt O5R_Valeur_courante_retard_arrêt 

	7   Affichage_sur_le_LCD   DISPLAY_(Affichage_sur_le_LCD)    
	   	    I1L_Validation_fonction     I2L_Entrée_valeur
			
	8   Double_temporisation   Timer_Li_(Double_temporisation)   
	   		I1L_Commande   
	   		O1R_Sortie  O2R_Valeur_consigne_marche O3R_Valeur_courante_marche O4R_Valeur_consigne_arrêt  O5R_Valeur_courante_arrêt  O6R_Nombre/Durée_clignotements O7R_Valeur_courante_nombre/durée_clignotements	   
			
	9   Gain_=_A/B_x_valeur_+_C   GAIN_(Gain_=_A/B_x_valeur_+_C) 
	   		I1L_Validation_fonction  I2L_Entrée_calcul   
	   		O1R_Sortie_calcul
			
	10   Compteur_horaire_à_présélection   PRESET_H-METER_(Compteur_horaire_à_présélection)
	   		I1L_Commande   I2L_Remise_à_zéro    
	   		O1R_Sortie O2R_Valeur_consigne_nombre_d'heures	O3R_Valeur_courante_nombre_d'heures O4R_Valeur_consigne_nombre_de_minutes O5R_Valeur_courante_nombre_de_minutes
		
	21   ET_NON_logique   NAND_(ET_NON_logique)   
	   		I1L_Entrée_1   I2L_Entrée_2    I3L_Entrée_3   I4L_Entrée_4
	   		O1R_Sortie	
			
	22   OU_NON_logique   NOR_(OU_NON_logique)  
	   		I1L_Entrée_1   I2L_Entrée_2    I3L_Entrée_3   I4L_Entrée_4
	   		O1R_Sortie	
			
	23   NON_logique  NOT_(NON_logique)   
	   		I1L_Entrée_1
	   		O1R_Sortie

	24   Temporisateur_B/H   TIMER_B/H_(Temporisateur_B/H)
	   		I1L_Commande I2L_Remise_à_zéro   
	   		O1R_Sortie  O2R_Valeur_consigne_marche O3R_Valeur_courante_marche   
			
	25   OU_logique   OR_(OU_logique) 
	   		I1L_Entrée_1   I2L_Entrée_2    I3L_Entrée_3   I4L_Entrée_4
	   		O1R_Sortie	
						
	26   Impulsions_sur_fronts   TIMER_BW(Impulsions_sur_fronts)    
	   		I1L_Commande    
	   		O1R_Sortie  
			
	27   Trigger_de_Schmitt   TRIGGER(Trigger_de_Schmitt)
	   		I1L_Validation_fonction I2L_Valeur_à_comparer I3L_Consigne_de_marche_à_arrêt I4L_Consigne_de_arrêt_à_marche
	   		O1R_Sortie 
			
	28   Bascule_RS   SET_RESET_(Bascule_RS)       
	   		I1L_Set   I2L_Reset
	   		O1R_Sortie
		
	29   Programmateur_horaire,_hebdomadaire_et_annuel   TIME_PROG_(Programmateur_horaire,_hebdomadaire_et_annuel)
 			O1R_Sortie
			 
	30	Compteur_décompteur	UP_DOWN_COUNTER_(Compteur_décompteur)
			I1L_Comptage I2L_Décomptage I3L_Remise_à_zéro I4L_Forçage_présélection I5L_Valeur_de_présélection
			O1R_Sortie	O2R_Valeur_courante
			
	31   OU_exclusif   XOR_(OU_exclusif)    
	   		I1L_Entrée_1   I2L_Entrée_2
	   		O1R_Sortie
			
	32   Comparaison_MIN_=<_valeur_=<_MAX   COMPARE_IN_ZONE(Comparaison_MIN_=<_valeur_=<_MAX)    
	   		I1L_Validation_fonction I2L_Valeur_à_comparer I3L_Valeur_mini I4L_Valeur_maxi
	   		O1R_Sortie

	33   Entrée_analogique_0..10V   AI_(Entrée_analogique_0..10V)  
			O1R_ENTREE_ANA
			CHOIX
				  Entrée_analogique_0...10V  AI_(Entrée_analogique_0...10V)  
				  Entrée_analogique_0...V_ALIM     AI_(Entrée_analogique_0...V_ALIM)
				  Entrée_analogique_0...10V  AI_(Entrée_analogique_0...10V)  
			FIN_CHOIX

	34   Entrée_analogique_filtrée   Filtered_AI_(Entrée_analogique_filtrée)
			O1R_Entrée_ana_filtrée
			
	35   Entrée_TOR   DI_(Entrée_TOR)   
			O1R_Entrée_TOR
			CHOIX
				  Contact  DI_(Contact)  
				  Détecteur_de_position     DI_(Détecteur_de_position)
				  Détecteur_de_proximité    DI_(Détecteur_de_proximité)
				  Détecteur_de_présence      	  DI_(Détecteur_de_présence)
				  Bouton_poussoir_lumineux  DI_(Bouton_poussoir_lumineux)
				  Commutateur               DI_(Commutateur)
				  Bouton_poussoir         DI_(Bouton_poussoir)
				  Relais        DI_(Relais)
			FIN_CHOIX
			
	36   Entrée_TOR_filtrée   Filtered_DI_(Entrée_TOR_filtrée)
			O1R_Entrée_TOR_filtrée

//	37   Sortie_PWM   PWM_(Sortie_PWM)        
//			I1L_Sortie_PWM
			
	38   Sortie_TOR   DO_(Sortie_TOR)    
			I1L_Sortie_TOR
			CHOIX
				  Contact_normalement_ouvert     DO_(Contact_normalement_ouvert)
				  Ventilateur    	             DO_(Ventilateur)
				  Lampe      	                 DO_(Lampe)
				  Relais_statique                 DO_(Relais_statique)
				  Vanne                          DO_(Vanne)
				  Vérin                          DO_(Vérin)
				  Moteur                         DO_(Moteur)
				  Résistance                     DO_(Résistance)
				  Signal_sonore                  DO_(Signal_sonore)				
				  Voyant                        DO_(Voyant)				
				  Voyant_vert                   DO_(Voyant_vert)			
				  Voyant_rouge                  DO_(Voyant_rouge)			
				  Voyant_orange                 DO_(Voyant_orange)		
				  Chauffage                     DO_(Chauffage)	
			FIN_CHOIX			
			
	39   Constante_"MARCHE"   Ct_ON_(Constante_"MARCHE")        
			O1R_Niveau_marche_permanent
			
	40   Constante_"ARRET"   Ct_OFF_(Constante_"ARRET")  
			O1R_Niveau_arrêt_permanent
			
	42   Etape_initiale_réinitialisable_SFC   RESET_INIT_(Etape_initiale_réinitialisable_SFC)    
			I1U_Entrée_1_d'étape  I2U_Entrée_2_d'étape  I1L_Réinitialisation  I2L_Transition
			O1R_Sortie_d'étape  O1D_Sortie_transition_d'étape

	43   Etape_initiale_SFC   INIT_STEP(Etape_initiale_SFC)    
			I1U_Entrée_1_d'étape  I2U_Entrée_2_d'étape  I1L_Transition
			O1R_Sortie_d'étape  O1D_Sortie_transition_d'étape
			
	44   Etape_SFC   STEP(Etape_SFC)    
			I1U_Entrée_1_d'étape  I2U_Entrée_2_d'étape  I1L_Transition
			O1R_Sortie_d'étape  O1D_Sortie_transition_d'étape
			
	45   Divergence_OU_vers_2_branches_SFC   DIV_OR_2(Divergence_OU_vers_2_branches_SFC)    
			I1U_Entrée_1_d'étape  I2U_Entrée_2_d'étape  I1L_Transition_1  I2L_Transition_2
			O1R_Sortie_d'étape  O1D_Sortie_transition_1_de_divergence_en_OU  O2D_Sortie_transition_2_de_divergence_en_OU

	46   Convergence_OU_de_2_branches_SFC   CONV_OR_2(Convergence_OU_de_2_branches_SFC)   
			I1U_Entrée_1_de_convergence_en_OU  I2U_Entrée_2_de_convergence_en_OU  I3U_Entrée_3_de_convergence_en_OU  I4U_Entrée_4_de_convergence_en_OU
			O1D_Sortie_de_convergence_en_OU 
			
	47   Divergence_ET_vers_2_branches_SFC   DIV_AND_2(Divergence_ET_vers_2_branches_SFC) 
			I1U_Entrée_1_de_divergence_en_ET  I2U_Entrée_2_de_divergence_en_ET  
			O1D_Sortie_1_de_divergence_en_ET  O2D_Sortie_2_de_divergence_en_ET
			
			//IPR 853
	48   Convergence_ET_de_2_branches_SFC   CONV_AND_2(Convergence_ET_de_2_branches_SFC)  
			I1L_Transition I1U_Entrée_1_de_convergence_en_ET  I2U_Entrée_2_de_convergence_en_ET  I3U_Entrée_3_de_convergence_en_ET  I4U_Entrée_4_de_convergence_en_ET
			O1D_Sortie_de_transition_de_convergence_en_ET  O1R_Sortie_d'étape_1_de_convergence_en_ET  O2R_Sortie_d'étape_2_de_convergence_en_ET
			
	49   Constante_numérique   NUM_(Constante_numérique)    
			O1R_Constante_numérique
			
	50   Horloge_1_seconde   1_sec_(Horloge_1_seconde)    
			O1R_Clignotant_1_S
			
	51   Bouton_Z1   Z1_(Bouton_Z1)  
			O1R_Bouton_Z1
			
	52   Bouton_Z4   Z4_(Bouton_Z4)  
			O1R_Bouton_Z4
			
	53   Retro-éclairage_LCD_du_contrôleur   Retro-éclairage_LCD_du_contrôleur    
			I1L_Rétro-éclairage
			
	//54   ESCape_button   ESC_(ESCape_button)   
	//		O1R_ESC_BUTTON

	//55   OK_button   OK_(OK_button)    
	//		O1R_OK_BUTTON	
			
	56   Bouton_Z3   Z3_(Bouton_Z3)            
			O1R_Bouton_Z3
			
	57   Bouton_Z2   Z2_(Bouton_Z2)  
			O1R_Bouton_Z2
				
	58   Multiplexage   MUX_(Multiplexage)    
			I1L_Sélection    I2L_Voie_B		I3L_Voie_A
			O1R_Sortie
			
	59   Heure_d'été   Heure_d'été    
			O1R_Heure-Eté
			
	60   Entrée_d'un_entier   NUM_IN_(Entrée_d'un_entier)    
			O1R_Entrée_valeur
			
	61   Sortie_d'un_entier   NUM_OUT_(Sortie_d'un_entier)   
			I1L_Sortie_valeur

	62   Etat_module   STATUS_(Etat_module)   
			O1R_Etat_alarme O2R_Run_monitoring 	O3R_Run_paramétrage O4R_Init_à_froid O5R_Init_à_chaud O6R_Clignotant_cycle O7R_Numéro_alarme
			
	80	ADD/SUB		ADD/SUB
			I1L_Propagation_d'erreurs	I2L_Entrée_1	I3L_Entrée_2	I4L_Entrée_3
			O1R_Erreur/Débordement		O2R_Sortie_calcul
			
	81	MUL/DIV		MUL/DIV
			I1L_Propagation_d'erreurs	I2L_Entrée_1	I3L_Entrée_2	I4L_Entrée_3
			O1R_Erreur/Débordement		O2R_Sortie_calcul
			
	82	CAM_BLOC	CAM_BLOC
			I1L_Avancer		I2L_Reculer		I3L_Remise_à_zéro
			O1R_Sortie_1 O2R_Sortie_2 O3R_Sortie_3 O4R_Sortie_4  O5R_Sortie_5 O6R_Sortie_6 O7R_Sortie_7 O8R_Sortie_8 O9R_Position
			
	83	ARCHIVE		ARCHIVE
			I1L_Mémorisation	I2L_Remise_à_zéro	I3L_Valeur_1 I4L_Valeur_2
			O1R_Archive_valide O2R_Minute	O3R_Heure O4R_Jour O5R_Mois O6R_Année O7R_Archive_1 O8R_Archive_2 

	84	COMPTEUR_RAPIDE FAST_COUNT_(Compteur_rapide)
	   		I1L_Validation_fonction  I2L_Initialisation
	   		O1R_Sortie O2R_Valeur_présélection O3R_Valeur_courante O4R_Valeur_courante_temporisation

	85	CONVERSION_MOT_BITS CONVERSION_MOT_BITS
			I1L_Entier
			O1R_Bit01-faible O2R_Bit02 O3R_Bit03 O4R_Bit04 O5R_Bit05 O6R_Bit06 O7R_Bit07 O8R_Bit08 O9R_Bit09 O10R_Bit10 O11R_Bit11 O12R_Bit12 O13R_Bit13 O14R_Bit14 O15R_Bit15 O16R_Bit16-fort
 	  
	86	CONVERSION_BITS_MOT CONVERSION_BITS_MOTS
			I1L_Bit01-faible I2L_Bit02 I3L_Bit03 I4L_Bit04 I5L_Bit05 I6L_Bit06 I7L_Bit07 I8L_Bit08 I9L_Bit09 I10L_Bit10 I11L_Bit11 I12L_Bit12 I13L_Bit13 I14L_Bit14 I15L_Bit15 I16L_Bit16-fort
			O1R_Entier

	87	Message Message 
		I1L_Validation_fonction    I2L_Val1 I3L_Val2
		O1R_Sortie

	88   Entrée_d'un_entier_10bits   NUM_IN_10_BITS_(Entrée_d'un_entier_10_bits)    
			O1R_Entrée_valeur
			
	89   Sortie_d'un_entier_10bits   NUM_OUT_10_BITS_(Sortie_d'un_entier_10bits)   
			I1L_Sortie_valeur

	91   Temporisateur_A/C_consigne_ext   TIMER_A/C_consigne_ext_(Temporisateur_A/C)    
	   		I1L_Commande   I2L_Remise_à_zéro I3L_valeur_consigne_retard_marche I4L_valeur_consigne_retard_arret
	   		O1R_Sortie O2R_Valeur_courante_retard_marche  O3R_Valeur_courante_retard_arrêt 

	92   Double_temporisation_consigne_ext   TIMER_Li_consigne_ext_(Double_temporisation)   
	   		I1L_Commande I2L_Valeur_consigne_marche I3L_Valeur_consigne_arrêt I4L_Nombre/Durée_clignotements 
	   		O1R_Sortie  O2R_Valeur_courante_marche  O3R_Valeur_courante_arrêt  O4R_Valeur_courante_nombre/durée_clignotements	   
	

	93   Temporisateur_B/H_consigne_ext   TIMER_B/H_consigne_ext_(Temporisateur_B/H)
	   		I1L_Commande I2L_Remise_à_zéro  I3L_Valeur_consigne_marche 
	   		O1R_Sortie  O2R_Valeur_courante_marche   

	95   Entrée_Liaison_Série	Entrée_Liaison_Série_(Entrée_Liaison_Série)
			O1R__entrée_1 O2R_entrée_2 O3R_entrée_3 O4R_entrée_4 O5R_entrée_5 O6R_entrée_6 O7R_entrée_7 O8R_entrée_8
	
	96   Sortie_Liaison_Série SERIAL_LINK_OUTPUT_(Sortie_Liaison_Série)
		I1L_sortie_1	 I2L_sortie_2	 I3L_sortie_3	 I4L_sortie_4 I5L_sortie_5 I6L_sortie_6 I7L_sortie_7 I8L_sortie_8

	98	Texte	FBD_TEXT_(Texte)
		I1L_Set I2L_Reset I3L_Valeur_1 I4L_Valeur_2 I5L_Valeur_3 I6L_Valeur_4

	99  Lever_coucher_du_soleil SUNRISE_(Lever_coucher_du_soleil)
	     I1L_Activation I2L_Longitude I3L_Latitude I4L_Fuseau_horaire
	     O1R_Soleil_levé O2R_Heure_lever O3R_Minute_lever O4R_Heure_coucher O5R_Minute_coucher

	100 Parcours_du_soleil SUNTRACK_(Parcours_du_soleil)
	     I1L_Activation I2L_Longitude I3L_Latitude I4L_Fuseau_horaire
	     O1R_Angle_élévation O2R_Angle_Azimuth



	
// Fonctions LD ///////////////////////////////////////////////////////////////

	151 Comparateurs_analogiques Comparateur_Analogique
		O1R_Contact   O2R_Courante_X1	O3R_Courante_X2	O4R_Hystérésis  O5R_Référence
		
	152	Compteurs		 	Compteurs		 	
		I1L_Comptage	I2L_Direction_de_comptage	I3L_Initialisation
		O1R_Contact		O2R_Présélection	O3R_Courante


	153	Temporisateurs		 	Temporisateur	 	
		I1L_Commande    I2L_Reset
		O1R_Contact O2R_Présélection_A O3R_Courante_A O4R_Présélection_B	O5R_Courante_B

	154	Blocs_textes		 	Bloc_texte		 	
		I1L_Validation_fonction    I2L_Reset
	
		
	155	Horloges		 	Horloge		 	
		O1R_Contact
		
	156	Relais_auxiliaires		Relais_auxiliaire		
		I1L_Actif_sur_état_(Contacteur) I2L_Actif_sur_front_(Télérupteur) I3L_Mémorisation_activation_(Set) I4L_Mémorisation_désactivation_(Reset)		
		O1R_Contact
		
	157	Comparateurs_de_compteurs	Comparateur_de_compteurs
		I1L_Compteur_CX	I2L_Compteur_CY
		O1R_Contact    	O2R_Offset_X	O3R_Offset_Y
		
	161	Entrées_TOR		 	Entrée_TOR		 	
		O1R_Contact
		
	162	Touches_Zx	Touche		 	
		O1R_Contact

	166	Sorties_TOR		Sortie_TOR		
		I1L_Actif_sur_état_(Contacteur) I2L_Actif_sur_front_(Télérupteur) I3L_Mémorisation_activation_(Set) I4L_Mémorisation_désactivation_(Reset)		
		O1R_Contact

	167 Rétro-éclairage_LCD   Rétro-éclairage_LCD    
		I1L_Validation_fonction

	168	Eté_hiver	Eté_hiver		 	
		O1R_Contact    
			
//	169	IN_TOR_BUS	IN_TOR_BUS		 	
//		O1R_ENTREE_TOR_BUS
		
//	170	OUT_TOR_BUS	OUT_TOR_BUS		
//		I1L_ACTIF_SUR_ETAT_(CONTACTEUR)   I2L_ACTIF_SUR_FRONT_(TELERUPTEUR) 
//		I3L_MEMORISATION_ACTIVATION_(SET) I4L_MEMORISATION_DESACTIVATION_(RESET)		
//		O1R_SORTIE
			
	173	Compteur_rapide	Compteur_rapide		 	
		I1L_Validation_fonction		I2L_Initialisation
		O1R_Contact O2R_Présélection	O3R_Courante O4R_Courante_temporisation

	174	Message		 	Message		 	
		I1L_Validation_fonction    I2L_Val1 I3L_Val2
		O1R_Contact
	

			
FIN_CATALOGUE_DES_NOMS_DE_FONCTIONS

