***********************************************************************************************************************************
Comment installer les drivers pour les modems SR2MOD01 et SR2MOD02 sous Windows Vista 32 bits et Windows 7 32 bits:

- dans panneau de configuration, choisir option des modems et téléphonie puis dans l'onglet modems, cliquer sur le bouton "ajouter"
- cocher la case "ne pas détecter mon modem" puis cliquer sur le bouton "suivant"
- cliquer sur "disque fourni" puis parcourir jusqu'au répertoire drivers modem de ZelioSoft 2
- choisir Vista32
- choisir MultitechA.INF
- dans la liste déroulante choisir:
	- "MultiTech MT5634SMI-V92" pour le SR2MOD01
	- "MultiTech Systems GSM_GPRS Wireless Modem" pour le SR2MOD02

- entrer dans les propriétés du modem puis modifier les paramètres suivants:
	- vitesse : 115200
	- 7 bits de données
	- parité paire
	- 1 bit de stop

************************************************************************************************************************************
Comment installer les drivers pour les modems SR2MOD01 et SR2MOD02 sous les OS Windows antérieurs à Vista:
- dans panneau de configuration, choisir option des modems et téléphonie puis dans l'onglet modems, cliquer sur le bouton "ajouter"
- cocher la case "ne pas détecter mon modem" puis cliquer sur le bouton "suivant"
- dans les modems par défaut, choisir 'modem standard 56000bps'
- entrer dans les propriétés du modem puis modifier les paramètres suivants:
	- vitesse : 115200
	- 7 bits de données
	- parité paire
	- 1 bit de stop

***********************************************************************************************************************************
