***********************************************************************************************************************************
Procedura di installazione dei driver per i modem SR2MOD01 e SR2MOD02 in Windows Vista 32 bits e Windows 7 32 bits:

- nel pannello di controllo, selezionare Opzioni telefoniche e modem, quindi la scheda dei modem e cliccare sul pulsante “Aggiungi”
- selezionare la casella “Non rilevare il mio modem” quindi cliccare sul pulsante “Avanti”
- cliccare su “Disco driver” quindi andare nella directory dei driver del modem di ZelioSoft 2
- selezionare Vista32
- selezionare MultitechA.INF
- dall'elenco a discesa selezionare:
	- “MultiTech MT5634SMI-V92” per SR2MOD01
	- “MultiTech Systems GSM_GPRS Wireless Modem” per SR2MOD02

- entrare nelle proprietà del modem e modificare i seguenti parametri:
	- velocità: 115200
	- 7 bit di dati
	- parità pari
	- 1 stop bit

************************************************************************************************************************************
Procedura di installazione dei driver per i modem SR2MOD01 e SR2MOD02 in tutti i sistemi operativi Windows precedenti a Vista:
- nel pannello di controllo, selezionare Opzioni telefoniche e modem, quindi la scheda dei modem e cliccare sul pulsante “Aggiungi”
- selezionare la casella “Non rilevare il mio modem” quindi cliccare sul pulsante “Avanti”
- per i modem predefiniti, selezionare 'modem standard 56000bps'
- entrare nelle proprietà del modem e modificare i seguenti parametri:
	- velocità: 115200
	- 7 bit di dati
	- parità pari
	- 1 stop bit

***********************************************************************************************************************************
