***********************************************************************************************************************************
Cómo instalar los drivers para los módems SR2MOD01 y SR2MOD02 con Windows Vista 32 bits y Windows 7 32 bits:

- en el panel de configuración, elija la opción de los módems y telefonía y, en la pestaña módems, haga clic en el botón “agregar”
- marque la casilla “no detectar mi módem” y haga clic en el botón “siguiente”
- haga clic en “disco proporcionado” y diríjase al repertorio drivers módem de ZelioSoft 2
- elija Vista32
- elija MultitechA.INF
- en la lista desplegable elija:
	- “MultiTech MT5634SMI-V92” para el SR2MOD01
	- “MultiTech Systems GSM_GPRS Wireless Modem” para el SR2MOD02

- entre en las propiedades del módem y modifique los siguientes parámetros:
	- velocidad: 115200
	- 7 bits de datos
	- paridad par
	- 1 bit de detención

************************************************************************************************************************************
Cómo instalar los drivers para los módems SR2MOD01 y SR2MOD02 con los SO de Windows anteriores a Vista:
- en el panel de configuración, elija la opción de los módems y telefonía y, en la pestaña módems, haga clic en el botón “agregar”
- marque la casilla “no detectar mi módem” y haga clic en el botón “siguiente”
- en los módems por defecto, elija “modem standard 56000bps”
- entre en las propiedades del módem y modifique los siguientes parámetros:
	- velocidad: 115200
	- 7 bits de datos
	- paridad par
	- 1 bit de detención

***********************************************************************************************************************************
