//=========================================================================
// Projet		:       Zelio2
// Fichier      :       Z2dcxxctlg.ctl
// Référence  	: 		Z2DC15
//=========================================================================
// Copyright    :       (c) Schneider Electric Industries SA, 2002
//=========================================================================
// Contenu      :       CATALOGUE DES MATERIELS Z2
//=========================================================================
//
// HISTORIQUE DU MODULE ORIGINE MILLENIUM II 
//
// MODIFICATIONS DE LA VERSION 2.92 DU CATALOGUE DE CLSM2 V 1.2.2
// Date                 Version Nom                     Modifications
// 30/01/03             2.92            JJ. BARDYN
// 
// HISTORIQUE DU MODULE REUTILISE POUR ZELIO2
// Date         Version     Nom             Modifications
// 12/02/03     0.1         JJ. BARDYN      CREATION
// 20/02/03		0.11		JJ. BARDYN		Ajout MAXLIGNELD:120
//											ATTRIBUT de LD_DISPATCHEUR
// 05/03/03     0.12        DEP             FIN_CATALOGUE_DES_CATEGORIES_DE_CHOIX_M2 - > FIN_CATALOGUE_DES_CATEGORIES_DE_CHOIX_Z2
//					    ligne 410,608,804,927,1048 ajout DEBUT_CARACTERISTIQUES
//					    Suppressions des	EXTENSIONS_LOCALES_COMPATIBLES,FIN_EXTENSIONS_LOCALES ,		EXTENSIONS_CONTIGUES_COMPATIBLES              ,		FIN_EXTENSIONS_CONTIGUES,EXTENSIONS_DISTANTES_COMPATIBLES,FIN_EXTENSIONS_DISTANTES
//					    Fichier renomé en z2dc15_ctlg.tz2
//                      FBD = modefonc 2	
// 24/03/03		0.13	S8 -> S16 pour les types d'E/S	
// 27/03/03		0.14	LDV					Ajout de la caractéristique Ecran/Clavier entre le HARD_CLOCK et la version
//											Paramètres: KEYBOARD_DISPLAY et NO_KEYBOARD_DISPLAY
//				DEP					Suppression des Bouton Z2 - > Z4
// 27/03/03		0.15	A. Chatenay				Catalogue special reduits aux contrôleurs utilisés pour Beta Test
// 07/07/03		0.16	JJ Bardyn	Demande Richard Sommier version complète pour Field Tests
//									Chargement "LIGHT"  V = 1.0 et 1.0.x pour Field Tests
//									Passage de toutes les versions liés au firmware à 1.x
// 08/07/03       0.17  G.MARIE     modification es tailles programmes et donnees en mode FBD et LD
// 10/07/03		0.18	JJ Bardyn	Mise a jour des durees d'execution des fonctions FBD
//									Mesures de D. Miniejew le 09/07/03
//									Mise a jour du nombre de blocs fonctions LD
//	18/07/2003	V 0.19 JJ BARDYN
//	SUPPRESSION // DEVANT 88960214 (SR3XT61B EXTENSION 4I/2O 24VAC RA314)
//	REMPLACEMENT CODE 51 PAR 33 (SR3XT61BD EXTENSION 4I/2O 24VDC, G. MARIE)
//
// 21/08/03		0.20 JJ BARDYN
//	Dans SR2D101BD 16 TEMPORISATEURS ET 16 COMPTEURS AU LIEU DE 8
//
// 04/09/03		0.21 JJ BARDYN  SOLUTION PROBLEME 16 BLOCS TEXTES
//	DEMANDE G. MARIE DU 03/09 AGRANDIR ZONE PARAM LD DE 2560 A 3840
//
// 05/09/03		0.22 JJ BARDYN  
//	AJOUT DANS LE CATALOGUE DES PERFORMANCES DES BLOCS SUIVANTS
//	UP_DOWN_COUNTER, ADD_SUB, MUL_DIV, CAMBLOC, ARCHIVE, ETAT_MODULE
//	SUPRESSION X2, Z2, Z3, Z4, 
//
// 10/09/03		0.6 JJ BARDYN
//	PASSAGE 0.22 à 0.6 POUR COHERENCE AVEC FICHIERS Z2TxtCtl_X
//	MODULES SR2A201BD eT SR2D201BD : ENTREES IB ET IC : REMPLACEMENT DE TOR PAR TOR/ANALOGIQUE 
//	EN CONSEQUENCE DU BLOC FONCTION COMPARATEUR ANALOGIQUE   
//
// 22/09/03		0.7 JJ BARDYN
//	AJOUT VERSION, INDICE et RELEASE POUR LE BOOT et INDICE HARD
//
// 03/10/03		0.8 JJ BARDYN
//	AJOUT EXTENSION MODBUS 24 VDC
//	AJOUT DANS MODULES ALIMENTES AVEC VDC
//		DANS BLOCS_REMARQUABLES FBD
//			FBD_COMPTEUR_RAPIDE_ZELIO2 84 LIMITE 1 //Compteur rapide 
//		DANS BLOCS_REMARQUABLES LD
//			LD_COMP_RAPIDE 173 LIMITE 1 LETTRE:K DEBUT_NUMERO:1
//	AJOUT DANS MODULES ALIMENTES AVEC VAC
//		Comptage rapide NON DISPONIBLE SUR VAC
//	AJOUT DANS LE CATALOGUE DES PERFORMANCES
//		FBD_COMPTEUR_RAPIDE_ZELIO2 84	1.0 Z2DC51 1.0.0 1
//		FBD_MOT_BIT		         85	1.0 Z2DC51 1.0.0 1
//		FBD_BIT_MOT			   86	1.0 Z2DC51 1.0.0 1
//		LD_COMP_RAPIDE		  173 1.0 Z2DC55 1.0.0 1
//
// 08/10/03 	0.9 JJ BARDYN
//	MISE EN COHERENCE AVEC VERSION FICHIERS TXTCTL 
//
// 13/10/03 	0.10 N LEDOUX
//  MISE A JOUR DU N°INTERNE POUR LES CONTROLEURS SR2D* ET SR2E*
// 15/10/03     0.11 A CHATENAY 
//  Passage de tous les version_indice_release à 2.1.17 pour la version de comercialisation
//  Revision  en LD mise des slots metier à 8 en FBD et 1 en LD
//  16/10/03     0.12 A CHATENAY passage des slots sur fonction LD de 1 à 5 et pour le FBD de 8 à 5 - mise a jour des tailles de donnees en LD
//  Revision des tailles des programmes ( 2560 -> 2816), init ( 4864-> 5120) et parametres ( 3840 -> 4608) en LD
//   et des tailles des donnees sur byte et bit en FBD sorties ( 320 ->368 ), ( 138 ->200 ), ( 160 ->208 ),( 138 ->200 )
//   les caracterisation des entrees et les sorties S16 sur un bus se nomment BUSINTS16        dans le modele d'extension modbus
//  24/10/03    0.13 M.ROJDA
//      Passage de la zone PARAMETRES DE 768 à 1792 partout où elle apparaissait à 1024.
//  29/10/03	0.14 M.ROJDA
//		Repassage du block LD_TEXT de 8$16$ à 16
//		Mise a jour pour les compteurs rapides interdits
//  31/10/03    0.15 JJ BARDYN
//      AJOUT des EXTENSIONS SR3XT101B et SR3XT141B
//      MISE A JOUR TEMPS D'EXECUTIONS DES FBD Z2 (VERSION 14/10/03)
//  03/11/03    0.16 JJ BARDYN
//      MISE A JOUR TEMPS D'EXECUTIONS DES LD Z2 (VERSION 31/10/03)
//   07/11/03   0.17  A.CHATENAY
//      MISE A JOUR DES DUREES D'EXECUTION NON DISPONIBLE SUR CHAQUE CONTROLEUR ET EXTENSION
//   17/11/03   0.17  DEP
//      MISE A JOUR DES COEF_MAX (5->9) + MODIF VERSION EXTENSION SUITE DEMANDE JJB
//   17/11/03   0.18  JJ BARDYN
//      	XT61XX VERSION.RELEASE COMMERCIALE V1.1 AUTRES EXTENSION V1.0  
//	  	LES RELEASES DES EXTENSIONS SONT CODEES ENTRE 0 ET 9
//		COEF_MAX        9	EN LD ET EN FBD
//		CYCLE_NON_DISPO	4	EN LD ET 6 EN FBD
//		CYCLE_NON_DISPO_LIE_XT    0.4 POUR E/S ET 2.4 POUR MODBUS
//		FBD_IN_BT_ZX  25 INTERDITE DANS BLIND TAILLES 1 & 2
//		FBD_DISPLAY  47 INTERDITE DANS BLIND TAILLES 1 & 2
//		AFFICHAGE FBD_DISPLAY  HORS CALCUL DUREE D'EXECUTION (AVERTISSEMENT)
//		FBD_TIME SW  DUREE MOYENNE 400 AU LIEU DE 1700 (AVERTISSEMENT)
//		AFFICHAGE LD_TEXTE INCLU DANS TALON 6 ms
//		FBD_IN_ANA		33	INTERDITE DANS VAC
//		FBD_IN_ANA_F	34	INTERDITE DANS VAC
//		FBD_INTEGER_IN    60	INTERDITE DANS NON EXTENSIBLES
//		FBD_INTEGER_OUT   61	INTERDITE DANS NON EXTENSIBLES
//   18/11/03   0.19  JJ BARDYN
//		RESTITUTION TRAITEMENT FBD_DISPLAY  47 
//		RESTITUTION TRAITEMENT LD_TEXTE 124
//   18/11/03   0.20  JJ BARDYN
//		FBD_OUT_BACKLIGHT 53 INTERDITE DANS BLIND TAILLES 1 & 2
//   19/11/03   0.21  JJ BARDYN
//		CYCLE_NON_DISPO_LIE_XT 1 au lieu de 0.4 POUR E/S 
//					  ET 3 au lieu de 2.4 POUR MODBUS
//		CAR LES VALEURS DECIMALES NE SONT PAS TRAITEES
//		V.I.R HARD 1.0.00 PASCAL BITEAU	  
//   27/11/03   0.22  JJ BARDYN
//		ID ZELIO00000249 POUR SR2B201JD, SR2B201BD et SR2B202BD
//		16T et 16C au lieu de 8, 16A au lieu de 15 et 8V au lieu de 1   
//   01/12/03   0.23  JJ BARDYN
//		Nouvelles releases firmware et autoport FBD et LD de 0 en 01
//		APPLIQUE A LD_ZELIO, Z2DC55, FBD_SFC ET Z2DC51
//
// 04/12/03 0.24 JJ BARDYN
//		REMPLACEMENT DE
//			FBD_IN_BT_ZX 24 INTERDITE
//		PAR
//			FBD_IN_BT_A  51 INTERDITE 	// V 0.24
//			FBD_IN_BT_B  52 INTERDITE 	// V 0.24
//			FBD_IN_BT_PLUS  56 INTERDITE 	// V 0.24
//			FBD_IN_BT_MOINS  57 INTERDITE // V 0.24
//		DANS LES SR2EXXXX
//
// 04/12/03 0.25 M.Rojda
//		Correction de la valeur du NUM_GEN dans les référence à FBD_DISPLAY la bonne valeur est 7 et non 47.
//		Renommage de LD_BT_BOUTON en LD_BT_Z pour avoir une cohérence du catalogue. (En pratique, les noms sont
//			ignorés dans l'atelier, c'est juste pour que l'utilisateur sache mieux s'y retrouver.)
//
// 23/12/03 0.26 JJ BARDYN IPR 470
//		RETABLISSEMENT LD_OUT_BACKLIGHT dans SR2A101BD, SR2A101FU, SR2A201BD et SR2A201FU
//
// 23/12/03 0.27 JJ BARDYN L'IPR 470 n'ETAIT PAS UN BUG
//		Supression LD_OUT_BACKLIGHT dans SR2A101BD, SR2A101FU, SR2A201BD et SR2A201FU
//		Car il est indiqué dans Z2_DC31_DSL_11 '(Annexe 2 Chapitre 7) que ces module n'ont pas la fonction backlight
//		Typique un pas Time-Sw = 100 et LD Horloge  = 750 
//
//JJB 05/01/03 	Alignement des versions & release des différents types de catalogues
//		PLUS SUITE DEMANDE TELEPHONIQUE JY CIBOIS CE JOUR
//		RETABLISSEMENT LD_OUT_BACKLIGHT dans SR2A101BD, SR2A101FU, SR2A201BD et SR2A201FU
//
//JJB 28/06/04 1.01 pour version 2.2 de Zelio Soft 	
//   1.LD CYCLE_NON-DISPO 6 devient 4 (ms) A cause d'une 
//    erreur d'interprétation du document Z2-DTL_Temps de Reponse_06 
//   2. TAILLES MEMOIRES FBD
//      PARAMETRES 1024	devient PARAMETRES 1792
//	  PROGRAMME_BYTE	1024 devient PARAMETRE_BYTE 1792
//	  PROGRAMME_INIT_BYTE 1024 devient PARAMETRE_INIT_BYTE 1792	
//   3. V.I.R BOOT 2.0.00 devient 2.0.01 
//   4. V.R   LD_ZELIO 2.01 devient 2.17
//   5. V.I.R Z2DC55 2.0.01 devient 2.2.17 
//   6. V.R   FBD_SFC 2.01 devient 2.17
//   7. V.I.R Z2DC51 2.0.01 devient 2.1.17 
//
// J.FEUILLET 22/07/04 V1.02 pour version 2.2 de ZelioSoft 
//   1. Suppression des blocs Etrées d'un Entier et Sorties d'un Entier pour les modules ne supportant pas les extensions
//      Modbus SR3MBU01
//        SR2B121B	SR2B121FU	SR2E121B	SR2E121FU	
//	  SR2B201B	SR2B201FU	SR2E201B	SR2E201FU
//	  SR3B101B	SR3B101FU	SR3B261B	SR3B261FU
//   2. Suppression des lignes de déclaration de compteur rapides inutiles
//	  SR2B121JB	SR2B121BD	SR2B122BD	SR2E121BD
//	  SR2B201JD	SR2B201BD	SR2E201BD	SR3B101BD
//	  SR3B102BD	SR3B261BD	SR3B262BD
//   3. Redondance de la declaration des extensions SR3XT101B et SR3XT141B pour le module SR3B261B	
//
//JJB 05/08/04 V1.03 pour version 2.2 de Zelio Soft 	
//      Restitution des lignes de déclaration du nombre=1 de compteur rapide
//	  SR2B121JB	SR2B121BD	SR2B122BD	SR2E121BD
//	  SR2B201JD	SR2B201BD	SR2E201BD	SR3B101BD
//	  SR3B102BD	SR3B261BD	SR3B262BD
//
//JJB 07/09/04 V1.04 pour version 2.2.x de Zelio Soft 	
//      IPR 712 DANS SR2A201BD & SR2D201BD MODIFICATIONS DE
//		LD_IN_TOR 161 LIMITE 10 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
//	  	LD_IN_TOR 161 LIMITE 2 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B
//	  IPR 713 DANS SR2E201BD AJOUT DE
//		FBD_OUT_BACKLIGHT 53 INTERDITE
//      IPR 714 DANS SR3B101BD & SR3B102BD, SUPPRESSION DE
//		FBD_INTEGER_IN 60 INTERDITE
//		FBD_INTEGER_OUT 61 INTERDITE
//	  IPR 715 DANS CATALOGUE DES PERFORMANCES SUPPRESSION DE 
//		FBD_OUT_PWM
//
//JJB 07/09/04 V1.05 pour version 2.2.x de Zelio Soft 	
//		LOGICIEL MODBUS VERSION 1.01
//
//JJB 07/09/04 V1.06 pour version 2.2.x de Zelio Soft 	
//		FIRMWARE Z2DC27 & Z2DC2a VERSION 2.18
//		AUTOMATE Z2DC51 VERSION 2.1.18
//		AUTOMATE Z2DC55 VERSION 2.2.18
//
//AC  11/10/04 V1.07 pour version 2.4.x de Zelio Soft 	
//		FIRMWARE Z2DC27 VERSION 2.18
//		FIRMWARE Z2DC2a VERSION 2.19
//		AUTOMATE Z2DC51 VERSION 2.1.18
//		AUTOMATE Z2DC55 VERSION 2.2.19
//
//GM 14/02/05   passage au v3.0.00
//		FIRMWARE Z2DC27 VERSION 3.00
//		FIRMWARE Z2DC2a VERSION 3.00
//		AUTOMATE Z2DC51 VERSION 3.0.00
//		AUTOMATE Z2DC55 VERSION 3.0.00
//		ajout de l'extensio analogique
//		ajout du COEF MIN dans les performances d'execution
//              pour le temps du cycle non dispo, passage en microseconde
//              ajout du module SR3B2621JD
//              ajout des extensions 12 VDC
//		ajout des deux fonctions IN_ANA_10_BITS et OUT_ANA_10_BITS
//
//DM 21/03/05   Modifications suite a l'IPR 805
//              Ajout des modifications du Z2COM
//
//GM 31/03/05   modification des tailles des zones d'init en LD et passage a la version 3.03 et 3.03 de firmware
//DEP 04/07/05  ajout des versions boot des extensions (changement de format)
// GM 13/09/05   passage a la version 3.08
//
//
//GM 09/11/05	correction IPR 830
//
//GM 04/01/06	correction IPR 1277
//GM 18/01/06	modif de l'indice qui passe de 0 à 1
//		ajout fonction texte,OK et ESC et commentaire pour les fct avec numgene superirur à 89
//
//GM 08/02/06	interdiction des extension ethernet en ld
//
//GM 11/04/06	passage à la version 3.1.12 et inihibition texte fbd
//
//GM 27/04/06	passage à la version 3.1.13 et retour fbd texte et ajout 48 vac et modif texte ethernet
//
//GM 04/05/06	correction numéro ethernet et nom ethernet
//
//GM 09/05/06	reduction du nb E/S extension ethernet à 4
//
//GM 29/05/06	rajout des fonctions 90 à 98 et traduction des fon,ction 87 à 89
//
//GM 03/07/06	modif numero version ld 48 vac et texte aucun du Z2COM traduit dans toutes les langues
//
//GM 18/07/06	mise en commun description 48 vac et 230 vac correspondant, interdiction des fct totalisateur et totalisateur2 
//		passage de version soft ethernet en 1.08, disparition d'une ligne de commentaire inutile.
//		Disparition des commentaires sur les timers concernant le x_0.1_ms
//		Ajout texte indiquant extension ethernet utilisable uniquement en FBD pôur chaque langue
//		traduction textes portugais
//GM 30/08/06	traduction du mot message en italien
//
//GM 04/09/06   passage en 4.0.00
//
//GM 21/09/06   passage en 4.0.01
//
//BL 08/11/07   passage en 4.1.02
//		modification des temps de fonctions
//		modification du temps CYCLE_NON_DISPO à 5300 pour le LD
//		modification des tailles de zones programme FBD à 2304 octets
//
// PB 05/11/09  Ajout suntrack et sunrise et version CATALOGUEZ2 1.27 -> 1.28,
//		FBD_SFC = 4.2.03, LD = 4.2.03
//		Boot passe en 2.0.02
//
// PB 30/09/11  Version FW 4.03 --> 4.04
//		FBD_SFC = 4.2.04, LD = 4.2.04
//
//====================================================================
CATALOGUEZ2          DATE 	08/11/2007	VERSION  1.28

CATALOGUE_DES_CATEGORIES_DE_CHOIX_Z2

//--------------------------------------------------------------------
CATEGORIE_DE_CHOIX	1
	88960401	//SR2A101BD
	88960403	//SR2A101FU
	88960045	//SR2B121JD
	88960041	//SR2B121BD
	88960042	//SR2B122BD
	88960044	//SR2B121B
	88960043	//SR2B121FU
FIN_CATEGORIE_DE_CHOIX

//--------------------------------------------------------------------
CATEGORIE_DE_CHOIX	2
	88960421	//SR2D101BD
	88960423	//SR2D101FU
	88960021	//SR2E121BD
	88960024	//SR2E121B
	88960023	//SR2E121FU
FIN_CATEGORIE_DE_CHOIX

//--------------------------------------------------------------------
CATEGORIE_DE_CHOIX	3
	88960451	//SR2A201BD
	88960453	//SR2A201FU
	88960457	//SR2A201E
	88960055	//SR2B201JD
	88960051	//SR2B201BD
	88960052	//SR2B202BD
	88960054	//SR2B201B
	88960053	//SR2B201FU
FIN_CATEGORIE_DE_CHOIX

//--------------------------------------------------------------------
CATEGORIE_DE_CHOIX	4
	88960431	//SR2D201BD
	88960433	//SR2D201FU
	88960031	//SR2E201BD
	88960034	//SR2E201B
	88960033	//SR2E201FU
FIN_CATEGORIE_DE_CHOIX

//--------------------------------------------------------------------
CATEGORIE_DE_CHOIX	5
	88960141	//SR3B101BD
	88960142	//SR3B102BD
	88960144	//SR3B101B
	88960143	//SR3B101FU
FIN_CATEGORIE_DE_CHOIX

//--------------------------------------------------------------------
CATEGORIE_DE_CHOIX 6
	88960161	//SR3B261BD
	88960162	//SR3B262BD
	88960164	//SR3B261B
	88960163	//SR3B261FU
	88960165	//SR3B261JD
FIN_CATEGORIE_DE_CHOIX
FIN_CATALOGUE_DES_CATEGORIES_DE_CHOIX_Z2
//********************************************************************

CATALOGUE_DES_CONTROLEURS_Z2

//************ 10&12 E/S NON EXTENSIBLES AVEC FACE AVANT ************

//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960401	1	//SR2A101BD	6I/4O SANS EXT&HOR&FBD 24VDC

FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     NO_HARD_CLOCK KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			I5	TOR
			I6	TOR
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	0
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES					2560	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE				2816
			PROGRAMME_INIT_BYTE			5120 
			NB_SLOTS_METIER				5  
			LITTLE_ENDIAN				YES
			TAILLE_FLASH				256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000	//  V 0.18
			CATEG_PERF					1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
  LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		            4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     512		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT              160     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE		5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01 
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 6 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 4 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 4 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMP_RAPIDE	173 LIMITE 1 LETTRE:K DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		//LD_COMPARE	151	LIMITE 16 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		//LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1 //  V 1.00 
		//LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES

//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960403	2	//SR2A101FU	6I/4O SANS EXT&HOR&FBD 100-240VAC

FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     NO_HARD_CLOCK KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			I5	TOR
			I6	TOR
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	0
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES					4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000	//  V 0.18
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
   LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES					4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     512		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT              160     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328	
			PROGRAMME_INIT_BYTE		5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01 
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 6 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 4 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 4 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		//Comptage rapide NON DISPONIBLE SUR VAC
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		//LD_COMPARE	151	LIMITE 16 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		//LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1 //  V1.00
		//LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES


//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960045	3	//SR2B121JD	8I/4O SANS EXT 12VDC
FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     HARD_CLOCK KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00  2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			IB	TOR	S16
			IC	TOR	S16
			ID	TOR	S16
			IE	TOR	S16
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	0
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
			//REFERENCES CATALOGUE
			88960117	//SR2COM01	Z2COM
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES					4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000	//  V 0.18
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 2  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
  FBD_SFC   4.04  1            Z2DC51    4.2.04  Z2DC27  // V 1.01
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    2304 	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     368		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    200		U16
			DONNEES_VI_BIT              208    	U16
			DONNEES_VI_BYTE             200		U16
			PROGRAMME_BYTE		    2304
			PROGRAMME_INIT_BYTE         2304
			NB_SLOTS_METIER		    5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256

		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
			FBD_COMPTEUR_RAPIDE_ZELIO2  84 LIMITE 1 // Compteur rapide // V1.03
			FBD_ENTREE_LIGNE_SERIE      95 LIMITE 3 // entrée liaison série 
			FBD_SORTIE_LIGNE_SERIE      96 LIMITE 3 // sortie liaison série 
			FBD_MESSAGE  87 LIMITE 28 // V1.09
			FBD_INTEGER_IN    60	INTERDITE // V1.02	
			FBD_INTEGER_OUT   61	INTERDITE // V1.02
			FBD_IN_ANA_10_BITS	   88	INTERDITE // V1.09
			FBD_OUT_ANA_10_BITS	   89	INTERDITE // V1.09
			FBD_TOTALISATEUR_2	   94	INTERDITE
			FBD_TOTALISATEUR	   90	INTERDITE
			
		FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC
	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     512		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT              160     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE		5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01 
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 4 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 4 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 4 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMP_RAPIDE	173 LIMITE 1 LETTRE:K DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARE	151	LIMITE 16 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
		LD_Z2COM	174 LIMITE 28 LETTRE:S DEBUT_NUMERO:1 //EXTENSION:Z2COM
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES

//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960041	4	//SR2B121BD	8I/4O SANS EXT 24VDC
FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     HARD_CLOCK KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			IB	TOR	S16
			IC	TOR	S16
			ID	TOR	S16
			IE	TOR	S16
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	0
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
			//REFERENCES CATALOGUE
			88960117	//SR2COM01	Z2COM
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES					4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000	//  V 0.18
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 2  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
  FBD_SFC   4.04  1            Z2DC51   4.2.04  Z2DC27  // V 1.01
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    2304 	U16 
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     368		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    200		U16
			DONNEES_VI_BIT              208    	U16
			DONNEES_VI_BYTE             200		U16
			PROGRAMME_BYTE		    2304 
			PROGRAMME_INIT_BYTE         2304
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256

		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
			FBD_COMPTEUR_RAPIDE_ZELIO2  84 LIMITE 1 // Compteur rapide // V1.03
			FBD_ENTREE_LIGNE_SERIE      95 LIMITE 3 // entrée liaison série 
			FBD_SORTIE_LIGNE_SERIE      96 LIMITE 3 // sortie liaison série 
			FBD_MESSAGE  87 LIMITE 28 // V1.09
			FBD_INTEGER_IN    60	INTERDITE // V1.02	
			FBD_INTEGER_OUT   61	INTERDITE // V1.02
			FBD_IN_ANA_10_BITS	   88	INTERDITE // V1.09
			FBD_OUT_ANA_10_BITS	   89	INTERDITE // V1.09
			FBD_TOTALISATEUR_2	   94	INTERDITE
			FBD_TOTALISATEUR	   90	INTERDITE
			
		FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC
	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES					4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     512		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT              160     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE				3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE		5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 4 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 4 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 4 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMP_RAPIDE	173 LIMITE 1 LETTRE:K DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARE	151	LIMITE 16 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
		LD_Z2COM	174 LIMITE 28 LETTRE:S DEBUT_NUMERO:1 //EXTENSION:Z2COM
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES

//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960042	7	//SR2B122BD	8I/4O SANS EXT 24VDC

FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     HARD_CLOCK KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			IB	TOR	S16
			IC	TOR	S16
			ID	TOR	S16
			IE	TOR	S16
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	0
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
			//REFERENCES CATALOGUE
			88960117	//SR2COM01	Z2COM
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES		    4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     5120
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000	//  V 0.18
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 2  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
  FBD_SFC   4.04  1            Z2DC51   4.2.04  Z2DC27  // V 1.06
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    2304 	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     368		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    200		U16
			DONNEES_VI_BIT              208    	U16
			DONNEES_VI_BYTE             200		U16
			PROGRAMME_BYTE		    2304
			PROGRAMME_INIT_BYTE         2304
			NB_SLOTS_METIER		    5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256

		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
			FBD_COMPTEUR_RAPIDE_ZELIO2  84 LIMITE 1 // Compteur rapide // V1.03
			FBD_ENTREE_LIGNE_SERIE      95 LIMITE 3 // entrée liaison série 
			FBD_SORTIE_LIGNE_SERIE      96 LIMITE 3 // sortie liaison série 
			FBD_MESSAGE  87 LIMITE 28 // V1.09
			FBD_INTEGER_IN    60	INTERDITE // V1.02	
			FBD_INTEGER_OUT   61	INTERDITE // V1.02
			FBD_IN_ANA_10_BITS	   88	INTERDITE // V1.09
			FBD_OUT_ANA_10_BITS	   89	INTERDITE // V1.09
			FBD_TOTALISATEUR_2	   94	INTERDITE
			FBD_TOTALISATEUR	   90	INTERDITE
			
		FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC
	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES					4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     512		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT              160     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE		5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 4 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 4 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 4 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMP_RAPIDE	173 LIMITE 1 LETTRE:K DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARE	151	LIMITE 16 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
		LD_Z2COM	174 LIMITE 28 LETTRE:S DEBUT_NUMERO:1 //EXTENSION:Z2COM
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES

//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960044	5	//SR2B121B	8I/4O SANS EXT 24VAC

FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     HARD_CLOCK KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			I5	TOR
			I6	TOR
			I7	TOR
			I8	TOR
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	0
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
			//REFERENCES CATALOGUE
			88960117	//SR2COM01	Z2COM
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES		    4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000	//  V 0.18
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 2  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
  FBD_SFC   4.04  1            Z2DC51    4.2.04  Z2DC27  // V 1.06
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    2304 	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     368		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    200		U16
			DONNEES_VI_BIT              208    	U16
			DONNEES_VI_BYTE             200		U16
			PROGRAMME_BYTE		    2304
			PROGRAMME_INIT_BYTE         2304 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256

		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
			FBD_ENTREE_LIGNE_SERIE      95 LIMITE 3 // entrée liaison série 
			FBD_SORTIE_LIGNE_SERIE      96 LIMITE 3 // sortie liaison série 
			FBD_MESSAGE  87 LIMITE 28 // V1.09
			FBD_COMPTEUR_RAPIDE_ZELIO2  84 INTERDITE // Z2 V 0.14
			FBD_IN_ANA		33	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_IN_ANA_F	34	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_INTEGER_IN    60	INTERDITE // Z2 V 0.18	
			FBD_INTEGER_OUT   61	INTERDITE // Z2 V 0.18	
			FBD_IN_ANA_10_BITS	   88	INTERDITE // V1.09
			FBD_OUT_ANA_10_BITS	   89	INTERDITE // V1.09
			FBD_TOTALISATEUR_2	   94	INTERDITE
			FBD_TOTALISATEUR	   90	INTERDITE
			
		FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC
	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES					4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     512		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT              160     U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE		5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 4 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 4 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		//Comptage rapide NON DISPONIBLE SUR VAC
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		//LD_COMPARE	151	LIMITE 16 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
		LD_Z2COM	174 LIMITE 28 LETTRE:S DEBUT_NUMERO:1 //EXTENSION:Z2COM
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES

//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960043	6	//SR2B121FU	8I/4O SANS EXT 100-240VAC

FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     HARD_CLOCK KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			I5	TOR
			I6	TOR
			I7	TOR
			I8	TOR
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	0
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
			//REFERENCES CATALOGUE
			88960117	//SR2COM01	Z2COM
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES		    4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000	//  V 0.18
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 2  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
  FBD_SFC   4.04  1            Z2DC51   4.2.04  Z2DC27  // V 1.06
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    2304 	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     368		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    200		U16
			DONNEES_VI_BIT              208    	U16
			DONNEES_VI_BYTE             200		U16
			PROGRAMME_BYTE		    2304  
			PROGRAMME_INIT_BYTE         2304   
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256

		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
			FBD_ENTREE_LIGNE_SERIE      95 LIMITE 3 // entrée liaison série 
			FBD_SORTIE_LIGNE_SERIE      96 LIMITE 3 // sortie liaison série 
			FBD_MESSAGE  87 LIMITE 28 // V1.09
			FBD_COMPTEUR_RAPIDE_ZELIO2  84 INTERDITE // Z2 V 0.14
			FBD_IN_ANA		33	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_IN_ANA_F	34	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_INTEGER_IN    60	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_INTEGER_OUT   61	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_IN_ANA_10_BITS	   88	INTERDITE // V1.09
			FBD_OUT_ANA_10_BITS	   89	INTERDITE // V1.09
			FBD_TOTALISATEUR_2	   94	INTERDITE
			FBD_TOTALISATEUR	   90	INTERDITE
			
		FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC
	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES					4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     512		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT              160     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE     5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 4 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 4 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		//Comptage rapide NON DISPONIBLE SUR VAC
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		//LD_COMPARE	151	LIMITE 16 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
		LD_Z2COM	174 LIMITE 28 LETTRE:S DEBUT_NUMERO:1 //EXTENSION:Z2COM
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES

//************ 10&12 E/S NON EXTENSIBLES SANS FACE AVANT ************

//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960421 129 //SR2D101BD	6I/4O SANS EXT&HOR&ECRAN&FBD 24VDC

FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     NO_HARD_CLOCK NO_KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			I5	TOR
			I6	TOR
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	0
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES		    4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000	//  V 0.18
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	
	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     512		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT              160     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE     5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 6 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 4 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		//LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 4 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMP_RAPIDE	173 LIMITE 1 LETTRE:K DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		//LD_COMPARE	151	LIMITE 15 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		//LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		//LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		//LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES

//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960423 130 //SR2D101FU	6I/4O SANS EXT&HOR&ECRAN&FBD 100-240VAC

FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     NO_HARD_CLOCK NO_KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			I5	TOR
			I6	TOR
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	0
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES					4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000	//  V 0.18
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	
	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     512		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT              160     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE     5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 6 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 4 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		//LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 4 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		//Comptage rapide NON DISPONIBLE SUR VAC
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		//LD_COMPARE	151	LIMITE 16 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		//LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		//LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		//LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES

//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960021 132 //SR2E121BD	8I/4O SANS EXT&ECRAN 24VDC
	
FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     HARD_CLOCK NO_KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			IB	TOR	S16
			IC	TOR	S16
			ID	TOR	S16
			IE	TOR	S16
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	0
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
			//REFERENCES CATALOGUE
			88960117	//SR2COM01	Z2COM
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES					4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000	//  V 0.18
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 2  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
  FBD_SFC   4.04  1            Z2DC51    4.2.04  Z2DC27  // V 1.06
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    2304 	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     368		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    200		U16
			DONNEES_VI_BIT              208    	U16
			DONNEES_VI_BYTE             200		U16
			PROGRAMME_BYTE		    2304  
			PROGRAMME_INIT_BYTE         2304 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256

		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
			FBD_COMPTEUR_RAPIDE_ZELIO2  84 LIMITE 1 // Compteur rapide // V1.03
			FBD_ENTREE_LIGNE_SERIE      95 LIMITE 3 // entrée liaison série 
			FBD_SORTIE_LIGNE_SERIE      96 LIMITE 3 // sortie liaison série 
			FBD_MESSAGE  87 LIMITE 28 // V1.09
			FBD_INTEGER_IN    60	INTERDITE // V1.02	
			FBD_INTEGER_OUT   61	INTERDITE // V1.02
			FBD_IN_BT_A  51 INTERDITE 	// V 0.24
			FBD_IN_BT_B  52 INTERDITE 	// V 0.24
			FBD_IN_BT_PLUS  56 INTERDITE 	// V 0.24
			FBD_IN_BT_MOINS  57 INTERDITE // V 0.24
			FBD_DISPLAY  7 INTERDITE // V 0.18	// Z2 V 0.25
			FBD_OUT_BACKLIGHT 53 INTERDITE // V 0.20 
			FBD_IN_ANA_10_BITS	   88	INTERDITE // V1.09
			FBD_OUT_ANA_10_BITS	   89	INTERDITE // V1.09
			FBD_TOTALISATEUR_2	   94	INTERDITE
			FBD_TOTALISATEUR	   90	INTERDITE
			
		FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC
	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     512		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT              160     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE     5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 4 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 4 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		//LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 4 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMP_RAPIDE	173 LIMITE 1 LETTRE:K DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARE	151	LIMITE 16 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		//LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
		LD_Z2COM	174 LIMITE 28 LETTRE:S DEBUT_NUMERO:1 //EXTENSION:Z2COM
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES

//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960024 133 //SR2E121B	8I/4O SANS EXT&ECRAN 24VAC

FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     HARD_CLOCK NO_KEYBOARD_DISPLAY 1.00.0 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			I5	TOR
			I6	TOR
			I7	TOR
			I8	TOR
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	0
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
			//REFERENCES CATALOGUE
			88960117	//SR2COM01	Z2COM
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES		    4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000	//  V 0.18
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 2  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
  FBD_SFC   4.04  1            Z2DC51    4.2.04  Z2DC27  // V 1.06
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    2304 	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     368		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    200		U16
			DONNEES_VI_BIT              208    	U16
			DONNEES_VI_BYTE             200		U16
			PROGRAMME_BYTE		    2304  
			PROGRAMME_INIT_BYTE         2304  
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256

		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
			FBD_ENTREE_LIGNE_SERIE      95 LIMITE 3 // entrée liaison série 
			FBD_SORTIE_LIGNE_SERIE      96 LIMITE 3 // sortie liaison série 
			FBD_MESSAGE  87 LIMITE 28 // V1.09
			FBD_COMPTEUR_RAPIDE_ZELIO2  84 INTERDITE // Z2 V 0.14
			FBD_IN_BT_A  51 INTERDITE 	// V 0.24
			FBD_IN_BT_B  52 INTERDITE 	// V 0.24
			FBD_IN_BT_PLUS  56 INTERDITE 	// V 0.24
			FBD_IN_BT_MOINS  57 INTERDITE // V 0.24
			FBD_DISPLAY  7 INTERDITE // V 0.18	// Z2 V 0.25
			FBD_OUT_BACKLIGHT 53 INTERDITE // V 0.20 
			FBD_IN_ANA		33	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_IN_ANA_F	34	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_INTEGER_IN    60	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_INTEGER_OUT   61	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_IN_ANA_10_BITS	   88	INTERDITE // V1.09
			FBD_OUT_ANA_10_BITS	   89	INTERDITE // V1.09
			FBD_TOTALISATEUR_2	   94	INTERDITE
			FBD_TOTALISATEUR	   90	INTERDITE
			
		FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC

	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     512		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT              160     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE     5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 4 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		//LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 4 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		//Comptage rapide NON DISPONIBLE SUR VAC
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		//LD_COMPARE	151	LIMITE 16 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		//LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
		LD_Z2COM	174 LIMITE 28 LETTRE:S DEBUT_NUMERO:1 //EXTENSION:Z2COM
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES

//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960023 134 //SR2E121FU	8I/4O SANS EXT&ECRAN 100-240VAC

FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     HARD_CLOCK NO_KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			I5	TOR
			I6	TOR
			I7	TOR
			I8	TOR
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	0
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
			//REFERENCES CATALOGUE
			88960117	//SR2COM01	Z2COM
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES		    4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000	//  V 0.18
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 2  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
  FBD_SFC   4.04  1            Z2DC51    4.2.04  Z2DC27  // V 1.06
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    2304 	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     368		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    200		U16
			DONNEES_VI_BIT              208    	U16
			DONNEES_VI_BYTE             200		U16
			PROGRAMME_BYTE		    2304
			PROGRAMME_INIT_BYTE         2304
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256

		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
			FBD_ENTREE_LIGNE_SERIE      95 LIMITE 3 // entrée liaison série 
			FBD_SORTIE_LIGNE_SERIE      96 LIMITE 3 // sortie liaison série 
			FBD_MESSAGE  87 LIMITE 28 // V1.09
			FBD_COMPTEUR_RAPIDE_ZELIO2  84 INTERDITE // Z2 V 0.14
			FBD_IN_BT_A  51 INTERDITE 	// V 0.24
			FBD_IN_BT_B  52 INTERDITE 	// V 0.24
			FBD_IN_BT_PLUS  56 INTERDITE 	// V 0.24
			FBD_IN_BT_MOINS  57 INTERDITE // V 0.24
			FBD_DISPLAY  7 INTERDITE // V 0.18	// Z2 V 0.25
			FBD_OUT_BACKLIGHT 53 INTERDITE // V 0.20 
			FBD_IN_ANA		33	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_IN_ANA_F	34	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_INTEGER_IN    60	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_INTEGER_OUT   61	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_IN_ANA_10_BITS	   88	INTERDITE // V1.09
			FBD_OUT_ANA_10_BITS	   89	INTERDITE // V1.09
			FBD_TOTALISATEUR_2	   94	INTERDITE
			FBD_TOTALISATEUR	   90	INTERDITE
			
		FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC

	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     512		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT              160     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE     5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 4 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		//LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 4 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		//Comptage rapide NON DISPONIBLE SUR VAC
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		//LD_COMPARE	151	LIMITE 16 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		//LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
		LD_Z2COM	174 LIMITE 28 LETTRE:S DEBUT_NUMERO:1 //EXTENSION:Z2COM
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES


//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960451	9	//SR2A201BD	12I/8O SANS EXT&HOR&FBD 24VDC

FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     NO_HARD_CLOCK KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			I5	TOR
			I6	TOR
			I7	TOR
			I8	TOR
			I9	TOR
			IA	TOR
			IB	TOR S16
			IC	TOR S16
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
			Q5	TOR
			Q6	TOR
			Q7	TOR
			Q8	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	0
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES		    4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000	//  V 0.18
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     512		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT              160     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE     5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 10 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1	//V 1.04
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 2 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B	//V 1.04
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 8 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMP_RAPIDE	173 LIMITE 1 LETTRE:K DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARE	151	LIMITE 16 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		//LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1 //  V 1.00
		//LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES

//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960453	8	//SR2A201FU	12I/8O SANS EXT&HOR&FBD 100-240VAC
	88960457	24	//SR2A201E	12I/8O SANS EXT&HOR&FBD 48VAC

FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     NO_HARD_CLOCK KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			I5	TOR
			I6	TOR
			I7	TOR
			I8	TOR
			I9	TOR
			IA	TOR
			IB	TOR
			IC	TOR
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
			Q5	TOR
			Q6	TOR
			Q7	TOR
			Q8	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	0
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES		    4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000	//  V 0.18
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES					4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     512		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT              160     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE     5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 12 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 4 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 8 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		//LD_COMP_RAPIDE	NON DISPONIBLE SUR VAC
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		//LD_COMPARE	151	LIMITE 15 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		//LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1 //  V 1.00
		//LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES




//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960055	12	//SR2B201JD	12I/8O SANS EXT 12VDC
	88960051	13	//SR2B201BD	12I/8O SANS EXT 24VDC

FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     HARD_CLOCK KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			I5	TOR
			I6	TOR
			IB	TOR	S16
			IC	TOR	S16
			ID	TOR	S16
			IE	TOR	S16
			IF	TOR	S16
			IG	TOR	S16
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
			Q5	TOR
			Q6	TOR
			Q7	TOR
			Q8	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	0
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
			//REFERENCES CATALOGUE
			88960117	//SR2COM01	Z2COM
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES		    4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000	//  V 0.18
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 2  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
  FBD_SFC   4.04  1            Z2DC51    4.2.04  Z2DC27  // V 1.06
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    2304 	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     368		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    200		U16
			DONNEES_VI_BIT              208    	U16
			DONNEES_VI_BYTE             200		U16
			PROGRAMME_BYTE		    2304 
			PROGRAMME_INIT_BYTE         2304 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256

		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
			FBD_COMPTEUR_RAPIDE_ZELIO2  84 LIMITE 1 // Compteur rapide // V1.03
			FBD_ENTREE_LIGNE_SERIE      95 LIMITE 3 // entrée liaison série 
			FBD_SORTIE_LIGNE_SERIE      96 LIMITE 3 // sortie liaison série 
			FBD_MESSAGE  87 LIMITE 28 // V1.09
			FBD_INTEGER_IN    60	INTERDITE // V1.02	
			FBD_INTEGER_OUT   61	INTERDITE // V1.02
			FBD_IN_ANA_10_BITS	   88	INTERDITE // V1.09
			FBD_OUT_ANA_10_BITS	   89	INTERDITE // V1.09
			FBD_TOTALISATEUR_2	   94	INTERDITE
			FBD_TOTALISATEUR	   90	INTERDITE
			
		FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC

	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     512		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT              160     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE     5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 6 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 6 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 8 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1 // V 0.22 valait 8 
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1 // V 0.22 valait 8 
		LD_COMP_RAPIDE	173 LIMITE 1 LETTRE:K DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1 // V 0.22 valait 1 
		LD_COMPARE	151	LIMITE 16 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1 // V 0.22 valait 15 
		LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
		LD_Z2COM	174 LIMITE 28 LETTRE:S DEBUT_NUMERO:1 //EXTENSION:Z2COM
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES

//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960052	14	//SR2B202BD	12I/8O SANS EXT 24VDC

FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     HARD_CLOCK KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			I5	TOR
			I6	TOR
			IB	TOR	S16
			IC	TOR	S16
			ID	TOR	S16
			IE	TOR	S16
			IF	TOR	S16
			IG	TOR	S16
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
			Q5	TOR
			Q6	TOR
			Q7	TOR
			Q8	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	0
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
			//REFERENCES CATALOGUE
			88960117	//SR2COM01	Z2COM
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES		    4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000	//  V 0.18
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 2  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
  FBD_SFC   4.04  1            Z2DC51    4.2.04  Z2DC27  // V 1.06
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    2304 	U16 
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     368		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    200		U16
			DONNEES_VI_BIT              208    	U16
			DONNEES_VI_BYTE             200		U16
			PROGRAMME_BYTE		    2304  
			PROGRAMME_INIT_BYTE         2304 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256

		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
			FBD_COMPTEUR_RAPIDE_ZELIO2  84 LIMITE 1 // Compteur rapide // V1.03
			FBD_ENTREE_LIGNE_SERIE      95 LIMITE 3 // entrée liaison série 
			FBD_SORTIE_LIGNE_SERIE      96 LIMITE 3 // sortie liaison série 
			FBD_MESSAGE  87 LIMITE 28 // V1.09
			FBD_INTEGER_IN    60	INTERDITE // V1.02	
			FBD_INTEGER_OUT   61	INTERDITE // V1.02
			FBD_IN_ANA_10_BITS	   88	INTERDITE // V1.09
			FBD_OUT_ANA_10_BITS	   89	INTERDITE // V1.09
			FBD_TOTALISATEUR_2	   94	INTERDITE
			FBD_TOTALISATEUR	   90	INTERDITE
			
		FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC
	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     512		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT              160     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE     5632 
			NB_SLOTS_METIER			5 
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 6 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 6 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 8 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1 // V 0.22 valait 8 
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1 // V 0.22 valait 8 
		LD_COMP_RAPIDE	173 LIMITE 1 LETTRE:K DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1 // V 0.22 valait 1 
		LD_COMPARE	151	LIMITE 16 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1 // V 0.22 valait 15
		LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		LD_TEXT	154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
		LD_Z2COM	174 LIMITE 28 LETTRE:S DEBUT_NUMERO:1 //EXTENSION:Z2COM
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES


//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960054	10	//SR2B201B	12I/8O SANS EXT 24VAC
	88960053	11	//SR2B201FU	12I/8O SANS EXT 100-240VAC

FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     HARD_CLOCK KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			I5	TOR
			I6	TOR
			I7	TOR
			I8	TOR
			I9	TOR
			IA	TOR
			IB	TOR
			IC	TOR
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
			Q5	TOR
			Q6	TOR
			Q7	TOR
			Q8	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	0
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
			//REFERENCES CATALOGUE
			88960117	//SR2COM01	Z2COM
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES		    4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000	//  V 0.18
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 2  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
  FBD_SFC   4.04 1            Z2DC51    4.2.04  Z2DC27  // V 1.06
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    2304 	U16 
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     368		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    200		U16
			DONNEES_VI_BIT              208    	U16
			DONNEES_VI_BYTE             200		U16
			PROGRAMME_BYTE		    2304 
			PROGRAMME_INIT_BYTE         2304  
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256

		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
			FBD_ENTREE_LIGNE_SERIE      95 LIMITE 3 // entrée liaison série 
			FBD_SORTIE_LIGNE_SERIE      96 LIMITE 3 // sortie liaison série 
			FBD_MESSAGE  87 LIMITE 28 // V1.09
			FBD_COMPTEUR_RAPIDE_ZELIO2  84 INTERDITE // Z2 V 0.14
			FBD_IN_ANA		33	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_IN_ANA_F	34	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_INTEGER_IN    60	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_INTEGER_OUT   61	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_IN_ANA_10_BITS	   88	INTERDITE // V1.09
			FBD_OUT_ANA_10_BITS	   89	INTERDITE // V1.09
			FBD_TOTALISATEUR_2	   94	INTERDITE
			FBD_TOTALISATEUR	   90	INTERDITE
			
		FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC
	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07		
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     512		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT              160     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE     5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 12 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 4 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 8 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		//Comptage rapide NON DISPONIBLE SUR VAC
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		//LD_COMPARE	151	LIMITE 16 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
		LD_Z2COM	174 LIMITE 28 LETTRE:S DEBUT_NUMERO:1 //EXTENSION:Z2COM
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES

//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960431	137	//SR2D201BD	12I/8O SANS EXT&HOR&ECRAN&FBD 24VDC

FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     NO_HARD_CLOCK NO_KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			I5	TOR
			I6	TOR
			I7	TOR
			I8	TOR
			I9	TOR
			IA	TOR
			IB	TOR	S16
			IC	TOR	S16
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
			Q5	TOR
			Q6	TOR
			Q7	TOR
			Q8	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	0
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES		    4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000	//  V 0.18
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     512		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT              160     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE     5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 10 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1	//V 1.04
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 2 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B	//V 1.04
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		//LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 8 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMP_RAPIDE	173 LIMITE 1 LETTRE:K DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARE	151	LIMITE 16 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		//LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		//LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		//LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES

//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960433	136	//SR2D201FU	12I/8O SANS EXT&HOR&ECRAN&FBD 100-240VAC

FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     NO_HARD_CLOCK NO_KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			I5	TOR
			I6	TOR
			I7	TOR
			I8	TOR
			I9	TOR
			IA	TOR
			IB	TOR
			IC	TOR
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
			Q5	TOR
			Q6	TOR
			Q7	TOR
			Q8	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	0
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES		    4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000	//  V 0.18
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     512		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT              160     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE     5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 12 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 4 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		//LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 8 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		//Comptage rapide NON DISPONIBLE SUR VAC
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		//LD_COMPARE	151	LIMITE 15 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		//LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		//LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		//LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES


//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960031	141	//SR2E201BD	12I/8O SANS EXT&ECRAN 24VDC
FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     HARD_CLOCK NO_KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			I5	TOR
			I6	TOR
			IB	TOR	S16
			IC	TOR	S16
			ID	TOR	S16
			IE	TOR	S16
			IF	TOR	S16
			IG	TOR	S16
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
			Q5	TOR
			Q6	TOR
			Q7	TOR
			Q8	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	0
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
			//REFERENCES CATALOGUE
			88960117	//SR2COM01	Z2COM
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES		    4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 2  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
  FBD_SFC   4.04  1           Z2DC51    4.2.04  Z2DC27  // V 1.06
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    2304 	U16 
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     368		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    200		U16
			DONNEES_VI_BIT              208    	U16
			DONNEES_VI_BYTE             200		U16
			PROGRAMME_BYTE		    2304 
			PROGRAMME_INIT_BYTE         2304  
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256

		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
			FBD_COMPTEUR_RAPIDE_ZELIO2  84 LIMITE 1 // Compteur rapide // V1.03
			FBD_ENTREE_LIGNE_SERIE      95 LIMITE 3 // entrée liaison série 
			FBD_SORTIE_LIGNE_SERIE      96 LIMITE 3 // sortie liaison série 
			FBD_MESSAGE  87 LIMITE 28 // V1.09
			FBD_INTEGER_IN    60	INTERDITE // V1.02	
			FBD_INTEGER_OUT   61	INTERDITE // V1.02
			FBD_IN_BT_A  51 INTERDITE 	// V 0.24
			FBD_IN_BT_B  52 INTERDITE 	// V 0.24
			FBD_IN_BT_PLUS  56 INTERDITE 	// V 0.24
			FBD_IN_BT_MOINS  57 INTERDITE // V 0.24
			FBD_DISPLAY  7 INTERDITE 	// V 0.25
			FBD_OUT_BACKLIGHT 53 INTERDITE // V 1.04
			FBD_IN_ANA_10_BITS	   88	INTERDITE // V1.09
			FBD_OUT_ANA_10_BITS	   89	INTERDITE // V1.09
			FBD_TOTALISATEUR_2	   94	INTERDITE
			FBD_TOTALISATEUR	   90	INTERDITE
			
		FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC
	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     512		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT              160     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE     5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 6 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 6 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		//LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 8 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMP_RAPIDE	173 LIMITE 1 LETTRE:K DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARE	151	LIMITE 16 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		//LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
		LD_Z2COM	174 LIMITE 28 LETTRE:S DEBUT_NUMERO:1 //EXTENSION:Z2COM
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES

//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960034	138	//SR2E201B	12I/8O SANS EXT&ECRAN 24VAC
	88960033	139	//SR2E201FU	12I/8O SANS EXT&ECRAN 100-240VAC

FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     HARD_CLOCK NO_KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			I5	TOR
			I6	TOR
			I7	TOR
			I8	TOR
			I9	TOR
			IA	TOR
			IB	TOR
			IC	TOR
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
			Q5	TOR
			Q6	TOR
			Q7	TOR
			Q8	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	0
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
			//REFERENCES CATALOGUE
			88960117	//SR2COM01	Z2COM
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES		    4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 2  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
  FBD_SFC   4.04  1            Z2DC51    4.2.04  Z2DC27  // V 1.06
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    2304	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     368		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    200		U16
			DONNEES_VI_BIT              208    	U16
			DONNEES_VI_BYTE             200		U16
			PROGRAMME_BYTE		    2304  
			PROGRAMME_INIT_BYTE         2304  
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256

		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
			FBD_ENTREE_LIGNE_SERIE      95 LIMITE 3 // entrée liaison série 
			FBD_SORTIE_LIGNE_SERIE      96 LIMITE 3 // sortie liaison série 
			FBD_MESSAGE  87 LIMITE 28 // V1.09
			FBD_COMPTEUR_RAPIDE_ZELIO2  84 INTERDITE // Z2 V 0.14
			FBD_IN_BT_A  51 INTERDITE 	// V 0.24
			FBD_IN_BT_B  52 INTERDITE 	// V 0.24
			FBD_IN_BT_PLUS  56 INTERDITE 	// V 0.24
			FBD_IN_BT_MOINS  57 INTERDITE // V 0.24
			FBD_DISPLAY  7 INTERDITE // V 0.18	// Z2 V 0.25
			FBD_OUT_BACKLIGHT 53 INTERDITE // V 0.20 
			FBD_IN_ANA		33	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_IN_ANA_F	34	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_INTEGER_IN    60	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_INTEGER_OUT   61	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_IN_ANA_10_BITS	   88	INTERDITE // V1.09
			FBD_OUT_ANA_10_BITS	   89	INTERDITE // V1.09
			FBD_TOTALISATEUR_2	   94	INTERDITE
			FBD_TOTALISATEUR	   90	INTERDITE
			
		FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC

	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     512		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT              160     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE     5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 12 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 4 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B
		//LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		//LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 8 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		//Comptage rapide NON DISPONIBLE SUR VAC
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		//LD_COMPARE	151	LIMITE 16 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		//LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		//LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
		LD_Z2COM	174 LIMITE 28 LETTRE:S DEBUT_NUMERO:1 //EXTENSION:Z2COM
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES

//************** 10 ENTREES/SORTIES EXTENSIBLES ******************

//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960141	15	//SR3B101BD	6I/4O EXTENSIBLE 24VDC
	88960142	18	//SR3B102BD	6I/4O EXTENSIBLE 24VDC

FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     HARD_CLOCK KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			IB	TOR S16
			IC	TOR S16
			ID	TOR S16
			IE	TOR S16
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	2
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
			//REFERENCES CATALOGUE
			88960211	//SR3XT61BD		4I/2O
			88960221	//SR3XT101BD	6I/4O
			88960231	//SR3XT141BD	8I/6O
			88960250	//SR3MBU01		MODBUS
			88960241	//SR3XT43BD	ANA
			88960117	//SR2COM01	Z2COM
			88960270	//ethernet
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES		    4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 2  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
  FBD_SFC   4.04  1            Z2DC51    4.2.04  Z2DC27  // V 1.06
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    2304 	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     368		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    200		U16
			DONNEES_VI_BIT              208    	U16
			DONNEES_VI_BYTE             200		U16
			PROGRAMME_BYTE		    2304 
			PROGRAMME_INIT_BYTE         2304
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256

		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
			FBD_COMPTEUR_RAPIDE_ZELIO2  84 LIMITE 1 // Compteur rapide // V1.03
			FBD_ENTREE_LIGNE_SERIE      95 LIMITE 3 // entrée liaison série 
			FBD_SORTIE_LIGNE_SERIE      96 LIMITE 3 // sortie liaison série 
			FBD_MESSAGE  87 LIMITE 28 // V1.09
			FBD_TOTALISATEUR_2	   94	INTERDITE
			FBD_TOTALISATEUR	   90	INTERDITE
		FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC
	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
			88960241	INTERDITE//SR3XT43BD
			88960270	INTERDITE//ethernet
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT		512	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT			160	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE     5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 2 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 4 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 4 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMP_RAPIDE	173 LIMITE 1 LETTRE:K DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARE	151	LIMITE 16 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1	// Z2 V 0.14
		LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
		LD_Z2COM	174 LIMITE 28 LETTRE:S DEBUT_NUMERO:1 //EXTENSION:Z2COM
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES

//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960144	16	//SR3B101B	6I/4O EXTENSIBLE 24VAC
FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     HARD_CLOCK KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			I5	TOR
			I6	TOR
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	2
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
			//REFERENCES CATALOGUE
			88960214	//SR3XT61B	4I/2O
			88960224	//SR3XT101B		6I/4O // Z2 V 0.15
			88960234	//SR3XT141B		8I/6O // Z2 V 0.15
			88960117	//SR2COM01	Z2COM
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES		    4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 2 
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
  FBD_SFC   4.04  1            Z2DC51    4.2.04  Z2DC27  // V 1.06
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    2304 	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     368		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    200		U16
			DONNEES_VI_BIT              208    	U16
			DONNEES_VI_BYTE             200		U16
			PROGRAMME_BYTE		    2304 
			PROGRAMME_INIT_BYTE         2304 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
			FBD_ENTREE_LIGNE_SERIE      95 LIMITE 3 // entrée liaison série 
			FBD_SORTIE_LIGNE_SERIE      96 LIMITE 3 // sortie liaison série 
			FBD_MESSAGE  87 LIMITE 28 // V1.09
			FBD_COMPTEUR_RAPIDE_ZELIO2  84 INTERDITE // Z2 V 0.14
			FBD_IN_ANA		33	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_IN_ANA_F	34	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_INTEGER_IN    60	INTERDITE // V1.02	
			FBD_INTEGER_OUT   61	INTERDITE // V1.02
			FBD_IN_ANA_10_BITS	   88	INTERDITE // V1.09
			FBD_OUT_ANA_10_BITS	   89	INTERDITE // V1.09
			FBD_TOTALISATEUR_2	   94	INTERDITE
			FBD_TOTALISATEUR	   90	INTERDITE
			
		FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC
	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT		512	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT			160	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE     5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 6 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 4 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		//Comptage rapide NON DISPONIBLE SUR VAC
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARE	151	INTERDITE//LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
		LD_Z2COM	174 LIMITE 28 LETTRE:S DEBUT_NUMERO:1 //EXTENSION:Z2COM
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
	
FIN_CARACTERISTIQUES

//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960143	17	//SR3B101FU	6I/4O EXTENSIBLE 100-240VAC
FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     HARD_CLOCK KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			I5	TOR
			I6	TOR
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	2
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
			//REFERENCES CATALOGUE
			88960213	//SR3XT61FU	4I/2O
			88960223	//SR3XT101FU	6I/4O
			88960233	//SR3XT141FU	8I/6O
			88960117	//SR2COM01	Z2COM
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES		    4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 2 
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
  FBD_SFC   4.04  1            Z2DC51    4.2.04  Z2DC27  // V 1.06
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    2304 	U16 
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     368		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    200		U16
			DONNEES_VI_BIT              208    	U16
			DONNEES_VI_BYTE             200		U16
			PROGRAMME_BYTE		    2304 
			PROGRAMME_INIT_BYTE         2304 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
			FBD_ENTREE_LIGNE_SERIE      95 LIMITE 3 // entrée liaison série 
			FBD_SORTIE_LIGNE_SERIE      96 LIMITE 3 // sortie liaison série 
			FBD_MESSAGE  87 LIMITE 28 // V1.09
			FBD_COMPTEUR_RAPIDE_ZELIO2  84 INTERDITE // Z2 V 0.14
			FBD_IN_ANA		33	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_IN_ANA_F	34	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_INTEGER_IN    60	INTERDITE // V1.02	
			FBD_INTEGER_OUT   61	INTERDITE // V1.02
			FBD_IN_ANA_10_BITS	   88	INTERDITE // V1.09
			FBD_OUT_ANA_10_BITS	   89	INTERDITE // V1.09
			FBD_TOTALISATEUR_2	   94	INTERDITE
			FBD_TOTALISATEUR	   90	INTERDITE
			
		FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC
	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT		512	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT			160	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE     5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 6 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 4 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		//Comptage rapide NON DISPONIBLE SUR VAC
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARE	151	INTERDITE//LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
		LD_Z2COM	174 LIMITE 28 LETTRE:S DEBUT_NUMERO:1 //EXTENSION:Z2COM
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
	
FIN_CARACTERISTIQUES

//************** 26 ENTREES/SORTIES EXTENSIBLES ******************

//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960161	21	//SR3B261BD	16I/10O EXTENSIBLE 24VDC
FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     HARD_CLOCK KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			I5	TOR
			I6	TOR
			I7	TOR
			I8	TOR
			I9	TOR
			IA	TOR
			IB	TOR S16
			IC	TOR S16
			ID	TOR S16
			IE	TOR S16
			IF	TOR S16
			IG	TOR S16
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
			Q5	TOR
			Q6	TOR
			Q7	TOR
			Q8	TOR
			Q9	TOR
			QA	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	2
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
			//REFERENCES CATALOGUE
			88960211	//SR3XT61BD	4I/2O
			88960221	//SR3XT101BD	6I/4O
			88960231	//SR3XT141BD	8I/6O
			88960250	//SR3MBU01		MODBUS
			88960241	//SR3XT43BD	ANA
			88960270	//ethernet
			88960117	//SR2COM01	Z2COM
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES		    4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 2 
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
  FBD_SFC   4.04  1            Z2DC51    4.2.04  Z2DC27  // V 1.06
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    2304 	U16 
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     368		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    200		U16
			DONNEES_VI_BIT              208    	U16
			DONNEES_VI_BYTE             200		U16
			PROGRAMME_BYTE		    2304  
			PROGRAMME_INIT_BYTE         2304  
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
			FBD_COMPTEUR_RAPIDE_ZELIO2  84 LIMITE 1 // Compteur rapide // V1.03
			FBD_ENTREE_LIGNE_SERIE      95 LIMITE 3 // entrée liaison série 
			FBD_SORTIE_LIGNE_SERIE      96 LIMITE 3 // sortie liaison série 
			FBD_MESSAGE  87 LIMITE 28 // V1.09
			FBD_TOTALISATEUR_2	   94	INTERDITE
			FBD_TOTALISATEUR	   90	INTERDITE
			
		FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC
	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		88960241	INTERDITE//SR3XT43BD
		88960270	INTERDITE//ethernet
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     512		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT			160	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE     5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 10 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 6 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 10 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMP_RAPIDE	173 LIMITE 1 LETTRE:K DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARE	151	LIMITE 16 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
		LD_Z2COM	174 LIMITE 28 LETTRE:S DEBUT_NUMERO:1 //EXTENSION:Z2COM
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES

//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960162	22	//SR3B262BD	16I/10O EXTENSIBLE 24VDC
FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     HARD_CLOCK KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			I5	TOR
			I6	TOR
			I7	TOR
			I8	TOR
			I9	TOR
			IA	TOR
			IB	TOR S16
			IC	TOR S16
			ID	TOR S16
			IE	TOR S16
			IF	TOR S16
			IG	TOR S16
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
			Q5	TOR
			Q6	TOR
			Q7	TOR
			Q8	TOR
			Q9	TOR
			QA	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	2
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
			//REFERENCES CATALOGUE
			88960211	//SR3XT61BD		4I/2O
			88960221	//SR3XT101BD	6I/4O
			88960231	//SR3XT141BD	8I/6O
			88960250	//SR3MBU01		MODBUS
			88960241	//SR3XT43BD	ANA
			88960117	//SR2COM01	Z2COM
			88960270	//ethernet	
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES		    4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 2 
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
  FBD_SFC   4.04  1            Z2DC51    4.2.04  Z2DC27  // V 1.06
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    2304 	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     368		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    200		U16
			DONNEES_VI_BIT              208    	U16
			DONNEES_VI_BYTE             200		U16
			PROGRAMME_BYTE		    2304 
			PROGRAMME_INIT_BYTE         2304  
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		FBD_COMPTEUR_RAPIDE_ZELIO2  84 LIMITE 1 // Compteur rapide // V1.03
			FBD_MESSAGE  87 LIMITE 28 // V1.09
			FBD_ENTREE_LIGNE_SERIE      95 LIMITE 3 // entrée liaison série 
			FBD_SORTIE_LIGNE_SERIE      96 LIMITE 3 // sortie liaison série 
			FBD_TOTALISATEUR_2	   94	INTERDITE
			FBD_TOTALISATEUR	   90	INTERDITE
		FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC
	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		88960241	INTERDITE//SR3XT43BD
		88960270	INTERDITE//ethernet
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT		512	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT			160	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE     5632 
			NB_SLOTS_METIER			5 
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 10 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 6 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 10 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMP_RAPIDE	173 LIMITE 1 LETTRE:K DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARE	151	LIMITE 16 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
		LD_Z2COM	174 LIMITE 28 LETTRE:S DEBUT_NUMERO:1 //EXTENSION:Z2COM
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES


//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960164	19	//SR3B261B	16I/10O EXTENSIBLE 24VAC
FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     HARD_CLOCK KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			I5	TOR
			I6	TOR
			I7	TOR
			I8	TOR
			I9	TOR
			IA	TOR
			IB	TOR
			IC	TOR
			ID	TOR
			IE	TOR
			IF	TOR
			IG	TOR
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
			Q5	TOR
			Q6	TOR
			Q7	TOR
			Q8	TOR
			Q9	TOR
			QA	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	2
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
			//REFERENCES CATALOGUE
			88960214	//SR3XT61B		4I/2O
			88960224	//SR3XT101B		6I/4O // Z2 V 0.15
			88960234	//SR3XT141B		8I/6O // Z2 V 0.15
			88960117	//SR2COM01	Z2COM
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES		    4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 2 
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
  FBD_SFC   4.04  1            Z2DC51    4.2.04  Z2DC27  // V 1.06
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    2304 	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     368		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    200		U16
			DONNEES_VI_BIT              208    	U16
			DONNEES_VI_BYTE             200		U16
			PROGRAMME_BYTE		    2304  
			PROGRAMME_INIT_BYTE         2304  
			NB_SLOTS_METIER			5 
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
			FBD_MESSAGE  87 LIMITE 28 // V1.09
			FBD_ENTREE_LIGNE_SERIE      95 LIMITE 3 // entrée liaison série 
			FBD_SORTIE_LIGNE_SERIE      96 LIMITE 3 // sortie liaison série 
			FBD_COMPTEUR_RAPIDE_ZELIO2  84 INTERDITE // Z2 V 0.14
			FBD_IN_ANA		33	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_IN_ANA_F	34	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_INTEGER_IN    60	INTERDITE // V1.02	
			FBD_INTEGER_OUT   61	INTERDITE // V1.02
			FBD_IN_ANA_10_BITS	   88	INTERDITE // V1.09
			FBD_OUT_ANA_10_BITS	   89	INTERDITE // V1.09
			FBD_TOTALISATEUR_2	   94	INTERDITE
			FBD_TOTALISATEUR	   90	INTERDITE
			
		FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC

	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT		512	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT			160	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE     5632 
			NB_SLOTS_METIER			5 
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 16 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H  EXTENSION:XCS2
		LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 10 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		//Comptage rapide NON DISPONIBLE SUR VAC
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARE	151	INTERDITE //LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
		LD_Z2COM	174 LIMITE 28 LETTRE:S DEBUT_NUMERO:1 //EXTENSION:Z2COM
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES

//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960163	20	//SR3B261FU	16I/10O EXTENSIBLE 100-240VAC
FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     HARD_CLOCK KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02 // V 1.01
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			I5	TOR
			I6	TOR
			I7	TOR
			I8	TOR
			I9	TOR
			IA	TOR
			IB	TOR
			IC	TOR
			ID	TOR
			IE	TOR
			IF	TOR
			IG	TOR
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
			Q5	TOR
			Q6	TOR
			Q7	TOR
			Q8	TOR
			Q9	TOR
			QA	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	2
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
			//REFERENCES CATALOGUE
			88960213	//SR3XT61FU	4I/2O
			88960223	//SR3XT101FU	6I/4O
			88960233	//SR3XT141FU	8I/6O
			88960117	//SR2COM01	Z2COM
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES		    4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 2 
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
  FBD_SFC   4.04  1            Z2DC51    4.2.04  Z2DC27  // V 1.06
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    2304 	U16 
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     368		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    200		U16
			DONNEES_VI_BIT              208    	U16
			DONNEES_VI_BYTE             200		U16
			PROGRAMME_BYTE		    2304  
			PROGRAMME_INIT_BYTE         2304  
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
			FBD_MESSAGE  87 LIMITE 28 // V1.09
			FBD_ENTREE_LIGNE_SERIE      95 LIMITE 3 // entrée liaison série 
			FBD_SORTIE_LIGNE_SERIE      96 LIMITE 3 // sortie liaison série 
			FBD_COMPTEUR_RAPIDE_ZELIO2  84 INTERDITE // Z2 V 0.14
			FBD_IN_ANA		33	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_IN_ANA_F	34	INTERDITE // Z2 V 0.18
			FBD_INTEGER_IN    60	INTERDITE // V1.02	
			FBD_INTEGER_OUT   61	INTERDITE // V1.02
			FBD_IN_ANA_10_BITS	   88	INTERDITE // V1.09
			FBD_OUT_ANA_10_BITS	   89	INTERDITE // V1.09
			FBD_TOTALISATEUR_2	   94	INTERDITE
			FBD_TOTALISATEUR	   90	INTERDITE
			
		FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC

	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
 LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55   4.2.04  Z2DC2a  // V 1.07
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT		512	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT			160	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE     5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL                 2
			COEF_MAX        45	//  V 0.18 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	//  V 1.01
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 16 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H  EXTENSION:XCS2
		LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 10 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		//Comptage rapide NON DISPONIBLE SUR VAC
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARE	151	INTERDITE //LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
		LD_Z2COM	174 LIMITE 28 LETTRE:S DEBUT_NUMERO:1 //EXTENSION:Z2COM
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES


//CONTROLEURS---------------------------------------------------------
DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960165	23	//SR3B261JD	16I/10O EXTENSIBLE 12VDC
FIN_EQUIVALENTS

DEBUT_CARACTERISTIQUES
//COMPATIBILITE BIN, HORLOGE,   V.I.R HARD, V.I.R BOOT
	1	     HARD_CLOCK KEYBOARD_DISPLAY 1.0.00 2.0.02
	DEBUT_CONNEXIONS
		ENTREES SEPAREES
			I1	TOR
			I2	TOR
			I3	TOR
			I4	TOR
			I5	TOR
			I6	TOR
			I7	TOR
			I8	TOR
			I9	TOR
			IA	TOR
			IB	TOR S16
			IC	TOR S16
			ID	TOR S16
			IE	TOR S16
			IF	TOR S16
			IG	TOR S16
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			Q1	TOR
			Q2	TOR
			Q3	TOR
			Q4	TOR
			Q5	TOR
			Q6	TOR
			Q7	TOR
			Q8	TOR
			Q9	TOR
			QA	TOR
		FIN_SORTIES
		EXTENSIONS_COMPATIBLES
			NOMBRE_EXTENSIONS_EN_PARALLELE	2
			NOMBRE_EXTENSIONS_Z2_PARALLELE	0
			//REFERENCES CATALOGUE
			88960215	//SR3XT61JD	4I/2O
			88960225	//SR3XT101JD	6I/4O
			88960235	//SR3XT141JD	8I/6O
			88960117	//SR2COM01	Z2COM
		FIN_EXTENSIONS 
	FIN_CONNEXIONS
	DEBUT_RESSOURCES
		CONTRAINTES_MEMOIRES
			PARAMETRES		    4096	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     480		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    190		U16
			DONNEES_VI_BIT              128     	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE     2048
			PROGRAMME_INIT_BYTE     4096 
			NB_SLOTS_METIER			2  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_CONTRAINTES_MEMOIRES
		PERFORMANCES_D_EXECUTION
			CYCLE_TOTAL			2
			COEF_MAX			45 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		4000
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_RESSOURCES

	DEBUT_MODEFONC 2 
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
  FBD_SFC   4.04  1            Z2DC51    4.2.04  Z2DC27
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    2304	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT     368		U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    200		U16
			DONNEES_VI_BIT              208    	U16
			DONNEES_VI_BYTE             200		U16
			PROGRAMME_BYTE		    2304
			PROGRAMME_INIT_BYTE         2304 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
		DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
			FBD_COMPTEUR_RAPIDE_ZELIO2  84 LIMITE 1 //Compteur rapide
			FBD_MESSAGE  87 LIMITE 28 // V1.09
			FBD_ENTREE_LIGNE_SERIE      95 LIMITE 3 // entrée liaison série 
			FBD_SORTIE_LIGNE_SERIE      96 LIMITE 3 // sortie liaison série 
			FBD_IN_ANA_10_BITS	   88	INTERDITE // V1.09
			FBD_OUT_ANA_10_BITS	   89	INTERDITE // V1.09
			FBD_TOTALISATEUR_2	   94	INTERDITE
			FBD_TOTALISATEUR	   90	INTERDITE
			
		FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC
	DEBUT_MODEFONC 1  
//TYPEPROG, V.R, V_INT_CHERG, AUTOMATE, V.I.R, RACINE NOM BIN
  LD_ZELIO  4.04  1            Z2DC55    4.2.04  Z2DC2a
		DEBUT_ES_REMARQUABLES
		FIN_ES_REMARQUABLES
		DEBUT_EXT_REMARQUABLES
		FIN_EXT_REMARQUABLES
		DEBUT_MEMOIRES_REMARQUABLES
			PARAMETRES		    4864	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BIT		512	U16
			DONNEES_SORTIES_SUR_BYTE    170		U16
			DONNEES_VI_BIT			160	U16
			DONNEES_VI_BYTE             100		U16
			PROGRAMME_BYTE			3328
			PROGRAMME_INIT_BYTE     5632 
			NB_SLOTS_METIER			5  
			LITTLE_ENDIAN			YES
			TAILLE_FLASH			256
		FIN_MEMOIRES_REMARQUABLES
		DEBUT_PERFORMANCES_REMARQUABLES
			CYCLE_TOTAL			2
			COEF_MAX			45 
			COEF_DEFAULT	5
			COEF_MIN		3
			CYCLE_NON_DISPO		5300	 
			CATEG_PERF			1
		FIN_PERFORMANCES_REMARQUABLES
	DEBUT_BLOCS_REMARQUABLES
		LD_DISPATCHEUR	159 LIMITE 1 MAXLIGNELD:120
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 10 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 6 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:B
		LD_IN_TOR	161 LIMITE 8 LETTRE:I DEBUT_NUMERO:H EXTENSION:XCS2
		LD_BT_Z	162 LIMITE 4 LETTRE:Z DEBUT_NUMERO:1
		LD_MEMOIRE_INTERNE 156 LIMITE 28 LETTRE:M DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 10 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_TOR	166 LIMITE 6 LETTRE:Q DEBUT_NUMERO:B EXTENSION:XCS2
		LD_TIMER	153 LIMITE 16 LETTRE:T DEBUT_NUMERO:1
		LD_COUNTER	152 LIMITE 16 LETTRE:C DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMP_RAPIDE	173 LIMITE 1 LETTRE:K DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARATEUR_COMPTEUR 157 LIMITE 8 LETTRE:V  DEBUT_NUMERO:1
		LD_COMPARE	151	LIMITE 16 LETTRE:A DEBUT_NUMERO:1
		LD_HORLOGE	155 LIMITE 8 LETTRE:HORLOGE DEBUT_NUMERO:1
		LD_TEXT		154 LIMITE 16 LETTRE:X DEBUT_NUMERO:1
		LD_OUT_BACKLIGHT 167 LIMITE 1 LETTRE:L DEBUT_NUMERO:1
		LD_IN_ETE_HIVER	168 LIMITE 1 LETTRE:W DEBUT_NUMERO:1
		LD_Z2COM	174 LIMITE 28 LETTRE:S DEBUT_NUMERO:1 //EXTENSION:Z2COM
	FIN_BLOCS_REMARQUABLES
	FIN_MODEFONC	
FIN_CARACTERISTIQUES









FIN_CATALOGUE_Z2

//********************************************************************

CATALOGUE_DES_EXTENSIONS
	
//EXTENSIONS----------------------------------------------------------
	DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960215	17	//SR3XT61JD EXTENSION 4I/2O 12VDC
	88960211	33	//SR3XT61BD EXTENSION 4I/2O 24VDC
	// Z2 V 0.15 Interversion des lignes suivantes :
	88960214	49	//SR3XT61B  EXTENSION 4I/2O 24VAC
	88960213	65	//SR3XT61FU EXTENSION 4I/2O 100-240VAC
	FIN_EQUIVALENTS
	DEBUT_CARACTERISTIQUES
	//TYPE,  NUMGEN FCT EXT, V.R HARD, V.R SOFT V.I BOOT
    XCS2	0    		 1.1       1.1          0.0 // Z2 V 0.18
		ENTREES SEPAREES
			IH	TOR
			IJ	TOR
			IK	TOR
			IL	TOR
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			QB	TOR
			QC	TOR
		FIN_SORTIES
	PERFORMANCES_D_EXECUTION
		CYCLE_NON_DISPO_LIE_XT        1000 //  V 0.21 ancien 0.4 
	FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_CARACTERISTIQUES
	
//EXTENSIONS----------------------------------------------------------
	DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960225        18	//SR3XT101JD EXTENSION 6I/4O 12VDC
	88960221	34	//SR3XT101BD EXTENSION 6I/4O 24VDC
	88960224	50	//SR3XT101B  EXTENSION 6I/4O 24VAC	// Z2 V 1.15
	88960223	66	//SR3XT101FU EXTENSION 6I/4O 100-240VAC
	FIN_EQUIVALENTS
	DEBUT_CARACTERISTIQUES
	//TYPE,  NUMGEN FCT EXT, V.R HARD, V.R SOFT V.I BOOT
    XCS2	0    		 1.0       1.0 0.0// Z2 V 0.18
		ENTREES SEPAREES
			IH	TOR
			IJ	TOR
			IK	TOR
			IL	TOR
			IN	TOR
			IP	TOR
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			QB	TOR
			QC	TOR
			QD	TOR
			QE	TOR
		FIN_SORTIES
	PERFORMANCES_D_EXECUTION
		CYCLE_NON_DISPO_LIE_XT    1000 //  V 0.21 ancien 0.4 
	FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_CARACTERISTIQUES
	
//EXTENSIONS----------------------------------------------------------
	DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960235	19	//SR3XT141JD EXTENSION 8I/6O 12VDC
	88960231	35	//SR3XT141BD EXTENSION 8I/6O 24VDC
	88960234	51	//SR3XT141B  EXTENSION 8I/6O 24VAC	// Z2 V 0.15
	88960233	67	//SR3XT141FU EXTENSION 8I/6O 100-240VAC
	FIN_EQUIVALENTS
	DEBUT_CARACTERISTIQUES
	//TYPE,  NUMGEN FCT EXT, V.R HARD, V.R SOFT V.I BOOT
    	  XCS2  0    		 1.0       1.0  0.0 // Z2 V 0.18
		ENTREES SEPAREES
			IH	TOR
			IJ	TOR
			IK	TOR
			IL	TOR
			IN	TOR
			IP	TOR
			IQ	TOR
			IR	TOR
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			QB	TOR
			QC	TOR
			QD	TOR
			QE	TOR
			QF	TOR
			QG	TOR
		FIN_SORTIES
	PERFORMANCES_D_EXECUTION
		CYCLE_NON_DISPO_LIE_XT       1000 //  V 0.21 ancien 0.4 
	FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_CARACTERISTIQUES
	
//EXTENSIONS----------------------------------------------------------
	DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960250		2		//SR3MBU01_24VDC
	FIN_EQUIVALENTS
	DEBUT_CARACTERISTIQUES
	//TYPE, NUMGEN FCT EXT, V.R HARD, V.R SOFT V.I BOOT
        XCS1  0    		1.0       1.01 0.0//  V 1.05
		ENTREES SEPAREES 
			J1-MODBUS_INTEGER   BUSINTS16
			J2-MODBUS_INTEGER   BUSINTS16
			J3-MODBUS_INTEGER   BUSINTS16
			J4-MODBUS_INTEGER   BUSINTS16
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			O1-MODBUS_INTEGER   BUSINTS16
			O2-MODBUS_INTEGER   BUSINTS16
			O3-MODBUS_INTEGER   BUSINTS16
			O4-MODBUS_INTEGER   BUSINTS16
		FIN_SORTIES
	PERFORMANCES_D_EXECUTION
		CYCLE_NON_DISPO_LIE_XT 	3000 //  V 0.21 ancien 2.4 
	FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_CARACTERISTIQUES
	
//EXTENSIONS----------------------------------------------------------
	DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960241		32		//SR3XT43BD
	FIN_EQUIVALENTS
	DEBUT_CARACTERISTIQUES
	//TYPE, NUMGEN FCT EXT, V.R HARD, V.R SOFT V.I BOOT
        XCS2  0    		1.0       1.01  0.0//  V 1.05
		ENTREES SEPAREES 
			IH-INTEGER   ANALOG_10_BITS 
			IJ-INTEGER   ANALOG_10_BITS 
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			QB-INTEGER   ANALOGPWM_10_BITS
			QC-INTEGER   ANALOGPWM_10_BITS
		FIN_SORTIES
	PERFORMANCES_D_EXECUTION
		CYCLE_NON_DISPO_LIE_XT 	3000 //  V 0.21 ancien 2.4 
	FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_CARACTERISTIQUES

//EXTENSIONS----------------------------------------------------------
	DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960270		9		//SR3NET01_24VDC
	FIN_EQUIVALENTS
	DEBUT_CARACTERISTIQUES
	//TYPE, NUMGEN FCT EXT, V.R HARD, V.R SOFT  V.I BOOT
        XCS1  0    		1.0       1.08 			0.0
		ENTREES SEPAREES 
			I1-MODBUS_INTEGER   BUSINTS16
			I2-MODBUS_INTEGER   BUSINTS16
			I3-MODBUS_INTEGER   BUSINTS16
			I4-MODBUS_INTEGER   BUSINTS16
			
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
			O1-MODBUS_INTEGER   BUSINTS16
			O2-MODBUS_INTEGER   BUSINTS16
			O3-MODBUS_INTEGER   BUSINTS16
			O4-MODBUS_INTEGER   BUSINTS16
			
		FIN_SORTIES
		
	PERFORMANCES_D_EXECUTION
		CYCLE_NON_DISPO_LIE_XT 	3000 
	FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_CARACTERISTIQUES


//EXTENSIONS----------------------------------------------------------
	DEBUT_EQUIVALENTS
	//N° CATALOGUE	N°INTERNE	 NOM
	88960117		3		//Z2COM 
	FIN_EQUIVALENTS
	DEBUT_CARACTERISTIQUES
	//TYPE, NUMGEN FCT EXT, V.R HARD, V.INDICE SOFT V.I BOOT
        XNCONT  0    		1.0       1.0      2.0
		ENTREES SEPAREES 
		FIN_ENTREES
		SORTIES SEPAREES
		FIN_SORTIES
	PERFORMANCES_D_EXECUTION
		CYCLE_NON_DISPO_LIE_XT 	3000 
	FIN_PERFORMANCES_D_EXECUTION
	FIN_CARACTERISTIQUES	
	
FIN_CATALOGUE_EXTENSION

//********************************************************************

CATALOGUE_DES_PERFORMANCES_Z2
	CATEGORIE_PERFORMANCE    1
//NOM FONCTION, 	     NUMGEN,SOFT,  AUTOMATE,  V.I.R, DUREE MICROSEC
FBD_ALT                     1	4.04	  Z2DC51  	4.2.04  	69			// Z2 V 0.16 valait 64
FBD_AND                     2	4.04	  Z2DC51  	4.2.04  	59			// Z2 V 0.16 valait 58
FBD_BOOLEAN                 3	4.04	  Z2DC51  	4.2.04  	87		// Z2 V 0.16 valait 85
FBD_COMPARE                 4	4.04	  Z2DC51  	4.2.04  	58		// Z2 V 0.16 valait 55
FBD_COUNTER                 5	4.04	  Z2DC51  	4.2.04  	169		// Z2 V 0.16 valait 175
FBD_DELAY                   6	4.04	  Z2DC51  	4.2.04  	130		// Z2 V 0.16 valait 125
FBD_DISPLAY                 7	4.04	  Z2DC51  	4.2.04  	60		// Z2 V 0.19 valait 1
//											 
FBD_FLICKER                 8	4.04	  Z2DC51  	4.2.04  	148		// Z2 V 0.16 valait 170
FBD_GAIN                    9	4.04	  Z2DC51  	4.2.04  	175		// Z2 V 0.16 valait 170
FBD_H_METER                10	4.04	  Z2DC51  	4.2.04  	116		// Z2 V 0.16 valait 140
FBD_NAND                   21	4.04	  Z2DC51  	4.2.04  	60
FBD_NOR                    22	4.04	  Z2DC51  	4.2.04  	61
FBD_NOT                    23	4.04	  Z2DC51  	4.2.04  	29
FBD_ONESHOT                24	4.04	  Z2DC51  	4.2.04  	118		// Z2 V 0.16 valait 110
FBD_OR                     25	4.04	  Z2DC51  	4.2.04  	61
FBD_PULSE                  26	4.04	  Z2DC51  	4.2.04  	55		// Z2 V 0.16 valait 52
FBD_SCHMITT                27	4.04	  Z2DC51  	4.2.04  	72		// Z2 V 0.16 valait 66
FBD_SET_RESET              28	4.04	  Z2DC51  	4.2.04  	46		// Z2 V 0.16 valait 44
FBD_TIME_SW                29	4.04	  Z2DC51  	4.2.04  	100	  //UN PAS // Z2 V 0.27 valait 500
//												V 0.18 500 valait 1700
FBD_UP_DOWN_COUNTER        30	4.04	  Z2DC51  	4.2.04  	121		// Z2 V 0.16 valait 1
FBD_XOR                    31	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	39		// Z2 V 0.16 valait 37
FBD_ZONE_CMP               32	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	65		// Z2 V 0.16 valait 62
FBD_IN_ANA                 33	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	148		// Z2 V 0.16 valait 100
FBD_IN_ANA_F               34	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	163		// Z2 V 0.16 valait 123
FBD_IN_TOR                 35	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	29		// Z2 V 0.16 valait 29
FBD_IN_TOR_F               36	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	58		// Z2 V 0.16 valait 46
FBD_OUT_TOR                38	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	38
FBD_IN_C_ON                39	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	21		// Z2 V 0.16 valait 20
FBD_IN_C_OFF               40	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	21		// Z2 V 0.16 valait 20
SFC_RESETABLE_INITIAL_STEP 42	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	108
SFC_INITIAL_STEP           43	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	99		// Z2 V 0.16 valait 108
SFC_STEP                   44	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	99		// Z2 V 0.16 valait 94
SFC_STEP_DIVOR_2           45	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	120		// Z2 V 0.16 valait 114
SFC_CONV_OR_2              46	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	75		// Z2 V 0.16 valait 69
SFC_DIV_AND_2              47	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	48		// Z2 V 0.16 valait 44
SFC_STEP_CONV_AND_2        48	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	156		// Z2 V 0.16 valait 149
FBD_IN_CONST               49	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	13
FBD_IN_1_SEC               50	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	43		// Z2 V 0.16 valait 40
FBD_IN_BT_A                51	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	28		// Z2 V 0.16 valait 24
FBD_IN_BT_B                52	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	28		// Z2 V 0.16 valait 24
FBD_OUT_BACKLIGHT          53	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	21		// Z2 V 0.16 valait 70
FBD_IN_BT_OK               54	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	28
FBD_IN_BT_ESC              55	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	28
FBD_IN_BT_PLUS             56	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	28		// Z2 V 0.16 valait 24
FBD_IN_BT_MOINS            57	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	28		// Z2 V 0.16 valait 24
FBD_MULTIPLEX              58	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	44		// Z2 V 0.16 valait 41
FBD_IN_ETE_HIVER           59	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	21
FBD_INTEGER_IN             60	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	28		// Z2 V 0.16 valait 31
FBD_INTEGER_OUT            61	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	31		// Z2 V 0.16 valait 31
FBD_IN_ETAT_MODULE         62	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	85		// Z2 V 0.16 valait 1
FBD_ADD_SUB_ZELIO2         80	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	70		// Z2 V 0.16 valait 1
FBD_MUL_DIV_ZELIO2         81	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	154		// Z2 V 0.16 valait 1
FBD_CAMBLOC_S_ZELIO2       82	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	170		// Z2 V 0.16 valait 1
FBD_ARCHIVE_S_ZELIO2       83	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	120		// Z2 V 0.16 valait 1
FBD_COMPTEUR_RAPIDE_ZELIO2 84	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	210		// Z2 V 0.16 valait 1
FBD_MOT_BIT		   85	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	167		// Z2 V 0.16 valait 1
FBD_BIT_MOT		   86	4.04 	  Z2DC51  	4.2.04  	163		// Z2 V 0.16 valait 1
FBD_MESSAGE		   87   4.04      Z2DC51        4.2.04          124
FBD_IN_ANA_10_BITS	   88	4.04	  Z2DC51	4.2.04		29
FBD_OUT_ANA_10_BITS	   89	4.04	  Z2DC51	4.2.04		33	
FBD_TOTALISATEUR	   90	4.04	  M3DC51	4.2.04		50
FBD_TIMER_A/C_2		   91	4.04	  M3DC51	4.2.04		138	
FBD_TIMER_Li_2		   92	4.04	  M3DC51	4.2.04		152	
FBD_TIMER_B/H_2		   93	4.04	  M3DC51	4.2.04		119
FBD_TOTALISATEUR_2	   94	4.04	  M3DC51	4.2.04		50
FBD_ENTREE_LIGNE_SERIE     95	4.04	  M3DC51	4.2.04		76
FBD_SORTIE_LIGNE_SERIE     96	4.04	  M3DC51	4.2.04		96		
//FBD_MIN_MAX		   97	4.04	  M3DC51	4.2.04		50		
FBD_TEXTE		   98	4.04	  M3DC51	4.2.04		138		
FBD_SUNRISE                99	4.04	  Z2DC51  	4.2.04  	7600	// firmware suntrack	
FBD_SUNTRACK               100	4.04	  Z2DC51  	4.2.04  	13000	// firmware suntrack	



//FONCTIONS LD--------------------------------------------
//NOM FONCTION, 	     NUMGEN,SOFT,  AUTOMATE,  V.I.R, DUREE MICROSEC
LD_COMPARE			151	4.04 	  Z2DC55  	4.2.04  	311		// Z2 V 0.16 valait 1
LD_COUNTER			152	4.04 	  Z2DC55  	4.2.04  	127		// Z2 V 0.16 valait 1
LD_TIMER			153	4.04 	  Z2DC55  	4.2.04  	199		// Z2 V 0.16 valait 1
LD_TEXT				154	4.04 	  Z2DC55  	4.2.04  	138		// Z2 V 0.19 valait 1
//												
LD_HORLOGE			155	4.04 	  Z2DC55  	4.2.04  	750		// Z2 V 0.27 valait 1500
LD_MEMOIRE_INTERNE 		156	4.04 	  Z2DC55  	4.2.04  	78		// Z2 V 0.16 valait 1
LD_COMPARATEUR_COMPTEUR	  	157	4.04 	  Z2DC55  	4.2.04  	81			// Z2 V 0.16 valait 1
LD_DISPATCHEUR			159	4.04 	  Z2DC55  	4.2.04  	80	//UNE LIGNE	// Z2 V 0.16 valait 1
LD_IN_TOR			161	4.04 	  Z2DC55  	4.2.04  	57		// Z2 V 0.16 valait 1
LD_BT_Z				162	4.04 	  Z2DC55  	4.2.04  	42		// Z2 V 0.16 valait 1
LD_OUT_TOR			166	4.04 	  Z2DC55  	4.2.04  	115		// Z2 V 0.16 valait 1
LD_OUT_BACKLIGHT 		167	4.04 	  Z2DC55  	4.2.04  	69		// Z2 V 0.16 valait 1
LD_IN_ETE_HIVER			168	4.04 	  Z2DC55  	4.2.04  	26		// Z2 V 0.16 valait 1
//LD_IN_TOR_BUS			169	4.04 	  Z2DC55  	4.2.04  	1
//LD_OUT_TOR_BUS		170	4.04	  Z2DC55  	4.2.04  	1
LD_COMP_RAPIDE			173	4.04 	  Z2DC55  	4.2.04  	210		// Z2 V 0.16 valait 1
LD_Z2COM			174	4.04 	  Z2DC55  	4.2.04  	124		// Z2 V 0.16 valait 1

FIN_CATALOGUE_PERFORMANCES

//********************************************************************
// FIN DU CATALOGUE